
建设项目环境影响报告表

（报批件）

项 目 名 称 ：    峨 边 妇 产 医 院           
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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况  
	项目名称
	峨边妇产医院

	建设单位
	峨边惠晟妇产医院有限公司

	法人代表
	桂冠
	联系人
	苏艺

	通讯地址
	峨边东风新城3期3幢13单元17-3号

	联系电话
	18991300202
	传 真
	/
	邮政编码
	614300

	建设地点
	峨边东风新城3期3幢13单元17-3号

（经度：103°15′52.272″ ，纬度：29°14′21.876″ ）

	立项审批部门
	乐山市卫生和计划生育局
	批准文号
	乐卫计复[2016]49号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	专科医院Q8415

	建筑面积

(平方米)
	4710
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	3000
	其中：环保投资（万元）
	47
	环保投资占总投资比例
	1.6%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产

日  期
	2018年7月

	工程内容及规模

一、项目由来

深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。少数民族地区，受地广人稀、交通不便、信息化程度低等多种因素的影响和制约，医疗卫生事业的发展滞后，难以满足人们日益增长的健康需求，“看病难、看病贵”已成为近年困扰少数民族地区群众生活的一大难题。加速推进民族卫生事业的发展势在必行。

峨边妇产医院项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，项目总投资3000万元，项目占地面建筑面积为4710m2，本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后进行营业活动（共4层，均为医疗业务用房）医院拟设置床位50张，主要诊疗科目：内科（门诊）、外科（门诊）、妇产科、儿科、中医科、麻醉科、急诊科、预防保健科、医学检验（输血科）、医学影像科（B超、心电）。

根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）本项目应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。

二、编制依据

1、环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订版）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订版）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682 号令，2017年10月1日起施行）；

（12）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第 21号）；

（13）《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）；

（14）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号，2003年）；

（15）《关于贯彻执行医疗废物管理条例的通知》（环发[2003]117号）；

（16）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

（17）《关于实行危险废物处置收费标准制度促进危险废物处置产业化的通知》（国家发改委、环保总局等五部委发改价格[2003]1874号文）。

2、技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（7）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（8）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（9）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）；

（10）《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）；

（11）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。

3、其他资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）设置医疗机构批准书；
（3）本项目环境影响评价执行标准确认函；
（4）企业名称变更核准通知书；
（5）监测报告；
（6）建设单位提供的其他相关资料。

三、项目产业政策分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本建设项目属于第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”类别，因此本项目属于鼓励类项目。

峨边妇产医院于2016年6月21日取得了乐山市卫生和计划生育局对医院出具的《设置医疗机构批准书》（批准文号：乐卫计复[2016]49号），于2017年5月8取得乐山市卫生和计划生育局《关于同意延长峨边妇产医院设置医疗机构批准书有效期的批复》（乐卫计复[2017]32号）。

综上所述，项目符合国家产业政策的要求。

四、规划符合性及选址合理性分析

1、规划符合性分析

2015年3月国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，其中第二章第二节第三点提出“坚持政府主导与市场机制相结合。切实落实政府在制度、规划、筹资、服务、监管等方面的责任，维护公共医疗卫生的公益性。大力发挥市场机制在配置资源方面的作用，充分调动社会力量的积极性和创造性，满足人民群众多层次、多元化医疗卫生服务需求”。第四章第一节第二项中表示“社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。社会办医院可以提供基本医疗服务，与公立医院形成有序竞争；可以提供高端服务，满足非基本需求；可以提供康复、老年护理等紧缺服务，对公立医院形成补充。引导社会办医院向高水平、规模化方向发展，发展专业性医院管理集团。支持社会办医院合理配备大型医用设备。加快办理审批手续，对具备相应资质的社会办医院，应按照规定予以批准，简化审批流程，提高审批效率。”

故本项目符合相关规划。
2、选址合理性分析

（1）外环境关系

本项目建设地点位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号。项目北面8m为幸福福利院；东面为待建空地，东面130m为大渡河；南面为在建楼盘，距离本项目48m；项目西侧分别是峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心和小太阳幼儿园，峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心距离本项目5m；小太阳幼儿园距离本项目106m，西北面为居民（大约500户），距离本项目最近的居民为36m，东南面为居民（大约200户），距离本项目最近的居民为46m。
（2）选址合理性分析

本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号。本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后进行营业活动（共4层，均为医疗业务用房），医院拟设置床位50张，购买房屋占地建筑面积为4710m2。
根据“四川家源房地产开发有限公司”出具的证明，载明“土地性质为：综合用地，规划用途为：商业”。

周围主要以商户及住户为主，无重大的污染源和风景名胜保护区。根据峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县医疗机构设置规划（2014-2020年）的通知，本项目符合峨边县的选址规划要求。选址合理性分析见表1-1。

表1-1 项目选址合理性分析一览表

项目

结论

城市规划符合性

项目符合峨边县城市规划。

供水、供电

项目所在地供水、供电设备齐全。

交通运输

项目所在地交通便利，项目东面道路通往S306，项目西南面的道路通往峨边县城区。

外环境对项目

影响

项目所在地为峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，周围主要以商户及住户为主，无重大的污染源，因此，周围环境对本项目影响不大。

项目对外界环境影响

医院医疗废水和院区生活污水经处理后排入市政管网，其主要处理手段是生物厌氧+沉淀+消毒处理技术，处理后排入市政管网；噪音经建筑物隔音、距离衰减后对环境影响较小；产生的医疗固废存于暂存间，并定期交由有资质单位统一集中处理。

对风景名胜区的影响

项目周围无风景名胜区

环境敏感点

项目主要保护目标为附近的住户、商户，本项目运营期污染物产生量较少且均采取了相应污染防治措施，因此对敏感点影响较小。

（3）污水处理系统、发电机房、医疗废物暂存间布置合理性分析
根据该项目实际情况，项目污水处理系统位于项目一楼西侧，为降低污水处理系统运行对周边居民的影响，评价要求污水处理系统采取封闭式布置，水泵、消毒设备等噪声源尽量布置在远离居民区一侧，因此污水处理系统布置较为合理。
发电机房位于医院一楼与西南面相连建筑（不属于医院范围）上楼处的楼梯间，并对发电机房采用隔音装置，发电机产生的油烟经专用烟道楼顶排放，对周围环境影响较小，布置较为合理。

项目医疗垃圾采用集中堆放、及时清运的方式将产生的医疗垃圾统一交由有资质单位处理。医疗固废暂存间位于医院一楼西侧，固废由专门的污物通道运至固废暂存间，且固暂存室与抢救室隔离，便于医疗垃圾的及时清运，布置较为合理。
根据上述分析可以看出，拟建项目的选址区域环境质量较好，交通便捷，市政配套设施齐全，通过采取相应有效的污染防治措施后，工程建设对环境的影响较小，外环境对工程的不利影响轻微。

因此，从环境保护角度而言，选址合理。

五、项目平面布置合理性分析

本项目采用集中式的总体布局形式，将各医疗区域有机地结合，布局紧凑、高效、节能、经济。现代医疗服务模式，主张方便病人、提高效率、资源共享，要求在总体布局中减少相关功能科室部门之间的距离，减少病人和医护人员的行走路线，缩短院区工程管线，降低造价，节约能源。  

医院为一栋大楼（包含门诊、治疗室、病房等），一层为主要建筑设施有大厅、抢救室、药房、值班室、备餐间、污水处理系统、固废暂存间、发电机房等，二层主要建筑设施为儿科、儿科病房（4间）、妇科、产科、检验科、B超室、治疗室、儿保、行政办公、休息区，三层主要设施为医生办公室、值班室、护士站、病房（25间）、隔离病房、治疗室（2间）、洗婴室、库房（2间），四层主要设施为隔离手术室、门诊手术室、恢复室、手术室、病房（9间）、库房、治疗室、洗婴室、产房（2间）、隔离产房、办公区。总平面布置中将医院三大功能区：门诊、治疗、住院紧密联系起来且分科明确，各部门之间、交通合理，人物分流，洁污分流。门诊与治疗，门诊与住院之间联系方便，使病人尽快到达就诊位置，避免往返迂回，防止交叉感染。
污水处理系统位于项目一楼西面，为降低污水处理系统运行对周边居民的影响，污水处理系统采取封闭式布置，水泵、消毒设备等噪声源尽量布置在远离居民区一侧，降低对周围居民的影响。

医疗固废暂存间位于一楼的处置室，该医疗固废暂存间位于医院一楼西北侧，固废由专门的污物通道运至固废暂存间，且固废存放室与抢救室隔离，避免了医疗固废暂存和清运时，对患者和医务人员的影响。医疗固废暂存间位于室内，并采取防渗措施，符合《医疗废物管理条例》：不得露天存放医疗废物的要求；医疗废物的暂时贮存设施、设备，符合应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所。

本项目的中央空调位于项目的顶层，空调安装在顶层的东面临近马路一侧，该侧远离居民区，并且空调的排风口朝上，降低对周围居民的影响。
因此，本项目总平面布置基本合理。

本项目分层布置见表1-2。
表1-2  本项目分层布置表

楼层

主要分布内容

1F

大厅、抢救室、药房、值班室、厨房、备餐间、污水处理系统、固废暂存间、发电机房

2F

儿科、儿科病房（4间）、妇科、产科、检验科、B超室、治疗室、儿保、行政办公区、休息区

3F

医生办公室、值班室、护士站、病房（25间）、隔离病房、治疗室（2间）、洗婴室、库房（2间）

4F

隔离手术室、门诊手术室、恢复室、手术室、病房（9间）、库房、治疗室、洗婴室、产房（2间）、隔离产房、办公区

辅助区

洗衣房、卫生间、电井、暖通系统
六、项目概况

1、项目名称、地点、性质

（1）项目名称：峨边妇产医院


（2）建设地点：峨边东风新城3期3幢13单元17-3号

（3）建设性质：新建

（4）总投资：3000万元，均为业主自筹

2、建设内容及规模

项目总投资3000万，本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后进行营业活动（共4层，均为医疗业务用房），医院拟设置床位50张，购买房屋占地建筑面积为4710m2。项目配置有全自动生化分析仪、移动消毒机等医疗设备，主要诊疗科目：内科（门诊）、外科（门诊）、妇产科、儿科、中医科、麻醉科、急诊科、预防保健科、医学检验（输血科）、医学影像科（B超、心电）。

3、项目组成及主要环境问题
本项目由主体工程、公用工程、环保工程等组成。项目组成及其主要环境问题见表1-3。
表1-3  本项目组成及主要环境一览表

名称
主要建设内容及规模

可能产生的环境问题

备注

施工期

运行期

新建

主体

工程

1F

大厅、抢救室、药房、值班室、厨房、备餐间、污水处理系统、固废暂存间、发电机房

施工废水

施工扬尘

施工噪声

建筑垃圾

生活污水

生活垃圾

医疗污水

生活垃圾

生活污水

医疗废物

新建

2F

儿科、儿科病房（4间）、妇科、产科、检验科、B超室、治疗室、儿保、行政办公区、休息区

新建

3F

医生办公室、值班室、护士站、病房（25间）、隔离病房、治疗室（2间）、洗婴室、库房（2间）

新建

4F

隔离手术室、门诊手术室、恢复室、手术室、病房（9间）、库房、治疗室、洗婴室、产房（2间）、隔离产房、办公区

新建

公用工程

供水：接自周边市政给水管道

/

/

新建

供电：接自周边市政电网

新建

供热：充分利用当地的电能

新建

暖通系统：本项目采用中央空调供暖
新建

排水：医院废水处理后排入市政污水管网

新建

环保工程

医院废水：现阶段执行“表2排放标准”，处理手段是采用两级强化处理工艺，处理规模为47m3/d。待项目废水能进县城污水处理厂时，执行“预处理标准”，处理手段是生物厌氧+沉淀+消毒处理技术，处理规模为47m3/d。

/

臭气

污泥

新建

医疗固废：设置1个医疗固废暂存间，收集后统一集中交由有资质的单位处理。

/

新建

生活垃圾：各层垃圾桶收集后，交市政环卫部门清运

/

新建

废气处理：食堂油烟经油烟净化器处理达标后排放，柴油发电机仅停电使用，发电机房发电柴油机产生的废气经专用烟道于屋顶排放。

/

废气

新建

4、 医院科室设置

本项目医院科室设置如下：内科（门诊）、外科（门诊）、妇产科、儿科、中医科、麻醉科、急诊科、预防保健科、医学检验（输血科）、医学影像科（B超、心电）。本项目医院不设口腔科和传染病科。

放射设备的辐射环境影响评价内容不在本次委托评价范围内，由建设单位另行委托有资质单位进行专项评价。环评要求业主应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）要求，委托具有资质的单位对该部分进行专项评价。
5、主要设备清单

本项目主要设备清单见表1-4。
表1-4  主要大型仪器设备清单表

序号
名称
单位
数量
所在科室
1
病床
张
40
妇产科儿科
2
药品柜
个
2
妇产科儿科
3
移动消毒机
台
3
妇产科儿科
4
B超
台
1
B超室
5
全自动生化分析仪
台
1
检验科
6
阴道镜
台
1
妇产科
7
利普刀
台
1
妇产科
8
电动手术床、产床
台
2
手术室
9
无影灯
个
3
手术室
10

脉动真空灭菌器

台

1

消毒供应室

6、医院主要原辅材料及能耗表

医疗卫生机构主要的材料是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并且有时间性，不能重复使用和使用过期的药品；医疗器具主要有纱布、注射器具等，一般为一次性使用。本项目所需主要原辅材料年用量见表1-5。
表1-5  主要原辅材料及能耗情况表

类别

名称

年耗量

主

（辅）

料

一次性注射器

600具

一次性口帽

1000套

碘伏

若干

药品

若干

快速手消毒剂

200瓶

一次性输液器

500具

一次性乳胶手套

1500双

水

自来水

2160t

电

能耗电

1.8万kw·h/a

七、项目辅助建筑及基础设施情况

本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，区域内供水、供电、排水及通讯等基础设施完善，交通便利。

1、给水

本项目水源为市政自来水。

2、排水

本项目产生的废水处理手段是生物厌氧+沉淀+消毒处理技术，处理后排入市政管网。

3、用电

本项目由市政电网供电。项目建成后所用电力由当地市政电网引来电源供给。年用电量为1.8万kw·h/a。
八、工作制度及劳动定员

年工作日365天，工作时间每天三班，每班8小时，医护人员共49人。

九、工作进度安排

项目预计于2018年4月开始投入建设，2018年7月建成并投入运营。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，经现场调查，原有的污染已经全部治理，不存在遗留的环境问题。

项目经营过程中主要环境问题为：

（1）医疗等污水排放对周围水环境的可能影响；

（2）医疗固体废物排放对周围环境的可能影响。




建设项目所在地的自然环境简况

	一、地理位置

峨边彝族自治县位于四川省西南部的小凉山区，县城沙坪镇位于东经102°54′至103°33′，北纬28°39′至29°19′之间。东西宽56千米，南北长73千米。全县幅员2395.05平方千米。本项目位于峨边县沙坪镇东风新城2期3栋。详见地理位置附图1。

二、地形、地貌、地质构造

区域地质构造部位属扬子淮地台（Ⅰ级）上扬子台拗（Ⅱ级）北缘之峨眉山断拱（Ⅲ级）与凉山褶皱束（Ⅲ级）交汇地区，断层、褶皱发育，由于多期构造运动影响，地质构造叠加、复合、相互干涉的现象比较普遍。新构造运动主要表现为强烈的不均衡抬升和断裂运动。

县域内地质历史曾在长期处于沉陷的地质背景下，接受了自远古以来巨厚的沉积，地层发育较为完整，除泥盆系、石炭系缺失外，其余时代地层均有出露，地层岩性种类繁多，总厚度6600～12000m。出露最老地层为前震旦系峨边群变质岩，最新为第四系松散堆积物。

峨边彝族自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。

三、水文

水系以大渡河支流官料河上游的那哈依莫为主干，支流有黑竹沟（碱岔河）、母举沟和巴溪沟，沟系水网均成树枝状，各干支流流向受北西、北东构造控制明显区域内年均径流深在1700毫米左右。黑竹沟干流发源于马鞍山主峰附近的狐狸山北侧，全长约20公里，其支流罗索依达发源于狐狸山与主峰间的冰斗湖，长15公里；年均流量9立方米/秒。黑竹沟区域除溪河纵横外，尚有主峰下的冰川湖泊、高山海子数处，最大者近百亩，此外，在巴希戈孜还有长约20米的喀斯特湖一处。

除大渡河之外，县境内还有常年性全程流水的大小河流42条。集雨面积在100平方公里以上的主要溪河有8条，总长309.1公里，集雨面积共1836平方公里，水面积合计4700余亩，它们发源于高山原始森林或岩层涌泉，蜿蜒于崇山峻岭之中，水质清澈甘醇，流量稳定，洪枯季节变数不大。

地下水以四川盆地西南边缘水温度最高的温泉，还有喀斯泉，在黑竹沟源头暗河发育，长达数公里。

峨边彝族自治县境内水资源总储量高达454亿立方米。除大渡河之外，全县水能蕴藏量约125万千瓦，可供开发利用60万千瓦以上。
四、气候与气象

峨边属亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气温随海拔高度而异，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天；山顶戴雪帽，山脚百花鲜”的小凉山区气象景观。具有气候温和，雨量充沛，云雾多，湿度大，光照少，无霜期长，农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。

县境内气温年平均为16.6℃，极端高温为35.7℃，极端低温为－3.2℃。7月最热，月平均为25.3℃；1月最冷，月平均为6.5℃。年极变化微小，高低相差1℃。历年日照平均总时数为1049.3时，日平均近6小时，实照时数占全年可照时数的24％。日照时数随海拔高度不同而变化各异。

降水：在县境内随着海拔高低而分布不均。低山河谷区历年平均降水量为831.9毫米，中山区降水量年均为1000毫米左右，高山区年均降水量为1000－1500毫米，海拔在2250米以上的原始森林区，年降水量在1500－2000毫米。降水分配不均，降水量从东北向西南逐渐递减，年度变化率在23－16％左右，例如东部的五渡镇龚嘴地带，年均降水量1275.5毫米，在西南部的勒乌乡地区，年均降水量则为725.5毫米，并形成冬干、春旱、夏洪、秋涝的气象特点。
五、自然资源

动物资源

峨边彝族自治县主要有大熊猫、小熊猫、羚羊、虎、豹、獐、鹿、黑熊、红猴、水獭、野牛、野猪、土猪、豪猪、狐狸、野猫、鼠（竹牛）、野兔、狼、松鼠等。野生禽类主要有长尾雉、白鹇鸡、画眉、翡翠、寿带鸟、白头翁、秃鹰、猫头鹰、布谷等30种以上，尤以四川鹧鸪、红腹锦鸡为珍稀。水产主要有铜河（大渡河）鱼、裂腹鱼（细鳞）、鲤鱼、鲢鱼、清波、四川白甲、墨头鱼（木钻子）、石爬子、红尾子、刺黄古等。两栖爬行类有：石鹅、大鲵（娃娃鱼）、蛇等。
林业资源

截至 2016年底，全县林业用地面积306.2万亩，比1997年的202万亩增加104.2万亩，森林面积278.6万亩，天然林面积206.3万亩，退耕还林16.47万亩，集体公益林34.96万亩，活立木总蓄积1808.4万立方米，湿地保有量保持3.26万亩，国土绿化率达到83%，森林覆盖率达到76.66%，比1997年48.86%增长27.8%，居全省前列。境内林地面积占幅员面积的85%，生态公益林的面积占林地面积的74.6%。据中国林科院确定的四川省林地的森林生态服务价值5.19万元（年/公顷）测算，峨边彝族自治县每年森林生态服务价值超过100亿元。
　　（1）林木：以原生种为主，约占90%以上，树种有36科、100余种和变种，有珙桐、香樟、水青杠、连香树、红豆杉油、麦吊云杉。

（2）竹类：竹林面积达17.264万亩（其中纯竹林面积3.49万亩，林竹混交面积13.774万亩）。
矿产资源

峨边彝族自治县境内已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微墨元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火粘土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。

植物资源

境内自然分布的植物有1452种，其中苔藓植物60科240种，蕨类植物21科110种，裸子植物6科14种，被子植物130科1300种，药用植物340种。森林群落都具有乔木、灌木和草本植物三层完整结构，林木生态系统基本稳定平衡，树木参天茂密，林相整齐美观，药用植物种类繁多。由于气候垂直变化大，植物垂直分布带明显。

土壤

县境内土壤类型众多，从大渡河谷的冲积土到亚高山的灌丛草甸土壤均有分布。按植被不同，成土时间和因素不一，形成不同类型的土壤，分为森林地、草坡荒山地、农耕地、水域地等。低山河谷地带有部分近代河流冲积母质。由于人工耕作、培肥、地形、水文等多种因素影响，形成10个土类、18个亚类、24个土属、60多个土种。在土壤理化性状上，农耕地以壤土为主，约占75％；粘土次之，占23％；砂土是极少数，只占2％。土壤大部为中性偏碱，微酸性、中性及微碱性土多，酸性和碱性土极少，一般无碳酸盐反应。有机质含量丰富，耕层平均含量为2％以上，含氮量中等偏上，有效磷和有效钾含量丰富。土壤一般较为肥沃，尤以谷地和缓坡地土层深厚，保水保肥性能好，适合多种农作物生长。各类土壤大体分布：水稻土：面积为14272亩，占总耕地面积的8.45％，分布在海拔1200米以下的亚热带河谷地带，以海拔600－800米的区域分布面积最大，水稻土分为：淹育型、潴育型、潜育型3个亚类，包括5个土属，15个种，4个变种。

潮土：面积为6265亩，占总耕地面积的1.34％，分布在大渡河、官料河、长滩河等大小河流两岸各级阶地及河漫滩地，呈零星分布。一般地势平坦、开阔、水热条件好，土层深厚，土质疏松，易于耕作，熟化度高，因有效养分含量较高，宜种粮、经农作物。属一类优质土壤，潮土仅有冲积潮土一个亚类，分3个土属，3个土种。

紫色土：面积为24496.8亩，占总耕面积的14.51％，广泛分布于河谷地带、山地暖湿带、山地温带、山地寒带等4个不同的生物气候区内，在山谷和缓坡地带多数已开垦成水稻土，坡地普遍为旱地，高山地带人烟稀少或无人居住区，仍保持原生状态的自然土。紫色土母质钙和盐基溶弱，胶体品质好，矿质养分丰富，自然肥力高。而有机质含量偏低，但光热条件好，宜种度广；紫色土分为酸性、中性、碱性3个亚类，5个土属，8个土种，6个变种。

黄壤：是县境内粮、经农作物生产的主要土壤类型。面积为95586.3亩，占总耕地面积的56.62％，占旱地总面积的61.85％。分布在海拔500－1500米范围之内，因所处地势相对平缓，一般土层深厚，自然肥力较高，为农耕主要土壤之一。黄壤分为黄壤、粗骨性黄壤、自然土黄壤等3个亚类，5个土壤，13个土种，6个变种。

石灰（岩）土：面积为30978.2亩，占总耕地面积的18.36％，分布在海拔550－1230米的范围内，亚热带地段，分布零星，多数分布在低山河谷，一般与黄壤、紫色土成复区分布。富含碳酸钙，土壤呈碱性反应，有机质平均含量为2.99％，石灰土划分为黄色石灰土、棕色（铁棕色）石灰土、黑色石灰土等3个亚类，3个土属，5个土积，3个变种。

黄棕壤：分布在海拔1500－2250米的范围内，下连黄壤向上与暗棕壤相连接，是在温带暖温带的生物气候条件下形成的。土体呈酸性反应，划分为黄棕壤（自然土）和耕地黄棕壤2个亚类，1个土属，1个土种。除此之外，还有暗棕壤、灰化土、亚高山灌丛草甸土、沼泽土等。


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题：

本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，为了了解本项目所处的区域环境质量现状情况，本次评价采用资料收集法和现状监测的方法相结合对区域环境质量现状进行评价。

本项目的大气和地表水监测数据引用“四川省华检技术检测服务有限公司对四川省乐山市峨边彝族自治县背峰山公园工程[川华检字（2018）第0508-2号]的监测报告”。为了解评价本项目声环境质量现状，安徽通济环保科技有限公司委托四川中和环境检测技术有限公司于2018年2月7日~8日对本项目噪声环境进行现场监测，检测单位对本项目出具了噪声监测报告[川中环检字（2018）第（声）0105号]。根据环境现状数据统计，对项目所在地的环境空气质量、声环境质量、地表水质量现状评价分析如下：

数据引用的可行性分析：
本项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县背峰山公园工程东南侧350米处。引用的地表水断面为大渡河断面，大渡河为本项目附近地表水域。该区域位于街道环境，区域大气环境质量变化不大。因此本次评价引用四川省乐山市峨边彝族自治县背峰山公园工程环境空气、地表水环境质量现状监测报告的监测数据是可行的。

一、环境空气质量现状监测与评价

（1）监测点位、监测项目、监测时间及频次监测点位：见表3-1。

表3-1  大气环境质量现状监测点位

监测点

监测点位

1#

背峰山公园工程所在地中心处

监测项目：SO2、NO2、TSP；

监测时间及频次：连续监测3天。日平均浓度，每天监测一次。
（2）评价方法

采用单因子指数法进行评价。现状评价因子：TSP、SO2、NO2。

Pi=Ci /Coi

式中：Pi —单因子指数；

  Ci —实测值；

        C0 —单因子标准值。

当Pi 值大于1.0 时，表明评价区域环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的影响，Pi 值愈大，受污染程度愈重，反之亦然。

环境空气质量评价因子为TSP、SO2、NO2 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）监测结果与评价

表3-2  环境空气质量现状监测结果统计与评价表  单位：ug/m3

监测点位

监测时间

监测结果（ug/m3）
TSP

SO2
NO2
1#背峰山公园工程所在地中心处

2018.02.08

132

13

24

2018.02.09

144

10

25

2018.02.10

117

14

23

Pi

0.39~0.48

0.07~0.09

0.29~.031

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）表1 二级浓度限值

300

150

80

评价结果

均满足GB3095-2012表1二级浓度限值

监测结果表明：项目所在地环境空气中TSP、SO2、NO2 监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目区域内环境空气质量较好。
二、地表水环境质量现状

（1）监测布点、监测因子、监测时间及频次

监测布点：四川省乐山市峨边彝族自治县背峰山公园工程建设项目共设置2个监测断面：断面I#：背峰山公园工程南侧大渡河断面上游约500m处；断面II#：背峰山公园工程南侧大渡河断面下游约1000m处。
具体位置见下表。

表3-3  地表水环境现状监测点位
序号

监测点位

I

背峰山公园工程南侧大渡河断面上游约500m处

II

背峰山公园工程南侧大渡河断面下游约1000m处

监测因子：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮。

监测时间及频次：2018年02月08日~2018年02月09日；采样频率：连续监测2天，每天监测1次；监测分析方法按照《地表水及污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中有关规定。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法对地表水环境质量现状进行评价，其公式为：

Si，j＝Ci，j/Cs，j
式中：  Si，j——标准指数

Ci，j——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Cs，j——评价因子i的评价标准限值，mg/L； 

对于pH值：

SpH.j＝（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）     pHj≤7.0

SpH.j＝（pHj -7.0）/（pHsu -7.0）    pHj＞7.0

式中：SpH，j——单项水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——水质参数pH在j点的浓度；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。
（3）监测结果统计与评价

表3-4  地表水监测结果统计与评价表     单位：mg/L

断面

监测时间

PH

CODmg/L

BOD5mg/L

氨氮mg/L

I

2018.02.08

7.31

11

1.7

0.141

2018.02.09

7.30

12

2.1

0.161

II

2018.02.08

7.28

11

1.9

0.148

2018.02.09

7.27

13

2.2

0.171

标准指数范围

0.14~0.15

0.55~0.65

0.43~0.55

0.141~0.171

超标率

未超标

未超标

未超标

未超标

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值

6～9

20

4

1.0

从上表数据可以看出，各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，说明项目所在区域水环境质量较好。
三、声环境质量现状监测与评价
（1）监测点位、监测项目、监测时间及频次

监测点位：共设6个噪声监测点，具体监测点布设见下表及附图4项目监测布点图。

表3-5  噪声监测布点

序号

监测点位

备注

1#

拟建项目所在地北侧1m处

环境噪声

2#

拟建项目所在地东侧1m处

环境噪声

3#

拟建项目所在地南侧1m处

环境噪声

4#

拟建项目所在地西侧1m处

环境噪声

5#

拟建项目所在地北侧70m处

环境噪声

6#

拟建项目所在地南侧60m处

环境噪声

监测项目：等效连续A声级。

监测时间及频次：2018年2月7日~2018年2月8日，连续2天监测。每天监测2次，昼间、夜间各1次。

（2）评价方法

将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较。

（3）监测结果统计与评价
表3-6  声环境监测结果统计与评价表   单位：dB（A）

监测点位

监测结果

2018年2月7日

2018年2月8日

昼间

夜间

昼间

夜间
1#

52.3

48.1

51.5

46.5

2#

53.6

47.2

50.4

46.8

3#

55.7

48.3

52.5

47.8

4#

51.2

47.1

54.3

48.6

5#

56.8

46.7

52.6

48.7

6#

51.8

47.4

54.5

46.4

评价结论：评价区域内昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求，说明项目所在地声环境质量较好。

四、生态环境质量

项目拟建地位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，人类活动频繁，区域内生物多样性程度较低，区域内没有重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

一、项目与外环境关系
本项目建设地点位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，项目北面8m为幸福福利院；东面为待建空地，东面130m为大渡河；南面为在建楼盘，距离本项目48m；项目西侧分别是峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心和小太阳幼儿园，峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心距离本项目5m；小太阳幼儿园距离本项目106m，西北面为居民（大约500户），距离本项目最近的居民为36m，东南面为居民（大约200户），距离本项目最近的居民为46m。
二、主要环境保护目标

本项目周围评价范围内无重要保护文物和风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标，本项目确定环境保护目标如下：

1、环境大气


项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。

2、地表水

本项目地表水环境保护目标为项目的最终受纳水体—大渡河，其水质不因本项目的建设而变坏，应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

3、声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

三、外环境关系
本项目建设地点位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，项目北面8m为幸福福利院；东面为待建空地，东面130m为大渡河；南面48m处为在建楼盘；项目西侧分别是峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心和小太阳幼儿园，峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心距离本项目5m；小太阳幼儿园距离本项目106m，西北面为居民（大约500户），距离本项目最近的居民为36m，东南面为居民（大约200户），距离本项目最近的居民为46m。
本项目环境保护对象详见表3-7。
表3-7  项目主要环境保护目标名单

类别

保护目标

位置关系

规模/性质

备注

大气环境

幸福福利院

北面，8m

300人/居民

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准

峨边彝族自治县国土资源局

西面，5m

50人/政府部门

峨边彝族自治县不动产登记中心

西面，5m

50人/政府部门

小太阳幼儿园

西面，106m

150人/学校

居民区

西北面，36m

500户/居民区

居民区

东南面，46m

200户/居民区

声环境

幸福福利院

北面，10m

300人/居民

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）

2类标准

峨边彝族自治县国土资源局

西面，10m

50人/政府部门

峨边彝族自治县不动产登记中心

西面，10m

50人/政府部门

小太阳幼儿园

西面，106m

150人/学校

居民区

西北面，36m

500户/居民区

居民区

东南面，46m

200户/居民区

地表水环境

大渡河

东面，130m

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域功能

生态环境

项目范围内植被和土壤环境等

周围

/

保证区内生态环境质量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
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1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，标准值如下表4-1：

表4-1  环境空气质量标准

污染物

各项污染物的浓度限值（μg/m3）

依据

1小时平均

日平均

年平均

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准
NO2
200

80

40

TSP

——

300

200

2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表4-2：

表4-2  地表水环境质量标准

指标

标准值（mg/L）

依据

pH值

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准
氨氮

≤1.0

BOD5
≤4

CODcr

≤20

粪大肠菌群数（个/L)

≤10000

3、声学环境质量

本项目噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如下表4-3：
表4-3  环境噪声标准    等效声级Leq:dB（A）

项目

昼间

夜间

声环境质量标准

60

50





动植物油（mg/L

		≤5

	≤20

	
	8

	总余氯（mg/L）

	≤0.5

	-


	9

	总汞（mg/L）

	≤0.05

	≤0.05


	10

	总银（mg/L）

	≤0.5

	≤0.5


	12

	阴离子表面活性剂（mg/L）

	≤5

	≤10


	12

	挥发酚（mg/L）

	≤0.5

	≤1.0



	3、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）一类标准。具体的规定值如下表4-5、4-6：
表4-5  建筑施工场界环境噪声限值

项目

噪声限值[Leq：dB（A）]

昼间

夜间

标准值

70

55

表4-6  社会生活环境噪声限值

项目

噪声限值[Leq：dB（A）]

昼间

夜间

标准值

55

45

4、固体废物

一般固体废弃物排放标准执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中相关规定。医疗固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。医院废水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中污泥排放要求，其评价标准详见下表4-7。

表 4-7  医疗机构污泥排放标准

医疗机构类别

粪大肠菌群（MPN/g）

肠道致

病菌

肠道

病毒

结核

杆菌

蛔虫卵死亡率(%)

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

—

—

—

>95

                                             
	

	总

量

控

制

指

标
	根据国家总量控制“十三五”规划，结合本项目实际排污情况。项目施工期废气主要为粉尘，无SO2、NOX排放。本项目运营期废水为生活污水及医疗废水，远期废水经污水处理系统处理后排入市政污水管网，最后进入峨边县城市污水处理厂，本项目污水进入市政污水管，最终经峨边县城市污水处理厂处理后达标排放，则污染物排放总量指标纳入污水处理厂的总量控制指标内，无需对本项目下达总量控制指标。




建设项目工程分析


上述总用水

	的10%

	\

	3.53

	3.18

	
	总计

	42.06

	37.86




施工噪声

		合理安排施工时间，施工机械设在远离保护目标的位置

	1

	
		施工固废

	建筑垃圾部分外卖至废品收购站；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理

	1


	运

营

期

	废水

	污水处理站

	采用生物厌氧+沉淀+消毒处理技术，处理规模为47m3/d。远期污水经预处理后，排入市政管网，经峨边县城市污水处理厂处理后排放。
	30


		废气

	污水处理站恶臭

	将污水处理系统进行封闭处理、在四周设置围挡，并在污水处理设施周边喷洒除臭剂

	2


		噪声

	空调、水泵

等设备

	尽量选用低噪声设备，并进行相应的隔声、吸声、减震等措施

	2


		固体废物

	医疗废物

	医疗废物存于暂存间，交由有资质的单位统一处理。

	8


			污水处理站污泥

	经干化及消毒理后统一集中交由有资质的单位统一处理。

	1


			生活垃圾

	设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运

	1


	合计

	47



	


项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	处理后排放浓度

及排放量

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	TSP、NOX、SO2、

甲醛等
	少量
	少量

	
	运营期
	备用柴油机
	废气、烟尘、NOX、SO2
	少量
	少量

	
	
	污水处理系统
	NH3、H2S
	少量
	少量

	
	
	消毒异味
	异味
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	生活污水

（0.8m3/d）
	CODcr
	300mg/L；0.24kg/d
	0

	
	
	
	BOD5
	150mg/L；0.12kg/d
	0

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L；0.024kg/d
	0

	
	
	
	SS
	200mg/L；0.16kg/d
	0

	
	运营期
	生活污水及医疗废水等37.86m3/d

（13818.9m3/a）

（废水不能进污水处理厂时）
	CODcr
	350mg/L；4.850t/a
	60mg/L；0.829t/a

	
	
	
	BOD5
	150mg/L；2.073t/a
	20mg/L；0.276t/a

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L；0.553t/a
	15mg/L；0.207t/a

	
	
	
	SS
	100mg/L；1.382t/a
	20mg/L；0.276t/a

	
	
	
	油类
	100mg/L；1.382t/a
	5mg/L；0.069t/a

	
	
	生活污水及医疗废水等37.86m3/d

（13818.9m3/a）（废水能进污水处理厂时）
	CODcr
	350mg/L；4.850t/a
	250mg/L；3.455t/a

	
	
	
	BOD5
	150mg/L；2.073t/a
	100mg/L；1.382t/a

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L；0.553t/a
	20mg/L；0.276t/a

	
	
	
	SS
	100mg/L；1.382t/a
	60mg/L；0.829t/a

	
	
	
	油类
	100mg/L；1.382t/a
	50mg/L；0.691t/a

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	0.87t
	0.84t

	
	
	施工场地
	生活垃圾
	7kg/d
	7kg/d

	
	运营期
	门诊、住院部
	医疗废物
	10t/a
	0

	
	
	办公、住院部
	生活垃圾
	13.56t/a
	0

	
	
	污水处理系统
	污泥
	0.1t/a
	0

	噪

声
	施工期
	声源主要为施工作业噪声，噪声值为85~105dB（A）

	
	运营期
	主要为人群活动发出的噪声，根据同类项目类比分析，其噪声值约为60dB（A），经过墙体隔音后，四周厂界噪声达标

	主要生态影响：

本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后，布置医院各科室，进行运营。据现场调查，项目周围无名胜古迹、珍稀动植物、人文景观等环境保护目标，故不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，因此对生态环境的影响很小。



环境影响分析


施工噪声

		合理安排施工时间，施工机械设在远离保护目标的位置

	1
	
		施工固废

	建筑垃圾部分外卖至废品收购站；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理

	1

	运

营

期

	废水

	污水处理站
	近期采用“调节池→水解池→生物接触氧化池→消毒池”二级生化+消毒处理工艺，处理规模47m3/d，远期采用生物厌氧+沉淀+消毒处理技术，处理规模47m3/d，经处理后排入市政管网排入峨边县城市污水处理厂
	30

		废气

	污水处理站恶臭

	将污水处理系统进行封闭处理、在四周设置围挡，并在污水处理设施周边喷洒除臭剂

	2

		噪声

	空调、水泵

等设备

	尽量选用低噪声设备，并进行相应的隔声、吸声、减震等措施

	2


		固体废物

	医疗废物

	医疗废物存于暂存间，交由有资质的单位统一处理。

	8

			污水处理站污泥

	经干化及消毒理后统一集中交由有资质的单位统一处理。

	1


			生活垃圾

	设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运

	1


	合计

	47


	


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防 治 措 施
	预期效果

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	TSP、NOX、SO2、

甲醛等
	洒水施工

加强通风
	影响甚微

	
	运营期
	备用柴油机
	废气、烟尘、NOX、SO2
	经自带净化器处理之后引至高空排放
	影响甚微

	
	
	污水处理系统
	NH3、H2S
	污水处理设施密闭，定期喷洒除臭剂
	影响甚微

	
	
	消毒异味
	异味
	加强通风
	影响甚微

	
	
	食堂
	油烟
	经净化器处理之后排放
	影响甚微

	水污染物
	施工期
	生活污水

（0.8m3/d）
	CODcr
	生活污水依托周边市政设施收集处理
	影响甚微

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	运营期
	生活污水及医疗废水

(37.86m3/d）

（13818.9m3/a）

（废水不能进污水处理厂）
	CODcr
	采用两级强化处理工艺
	影响甚微

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	油类
	
	

	
	
	生活污水及医疗废水

(37.86m3/d）

（13818.9m3/a）

（废水能进污水处理厂）
	CODcr
	污水处理系统是生物厌氧+沉淀+消毒处理，处理后排至市政污水管网（食堂废水经隔油沉淀后再进入污水处理系统）
	影响甚微

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	油类
	
	

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	建筑垃圾部分外卖至废品收购站
	妥善处置，对环境影响较小

	
	
	施工场地
	生活垃圾
	环卫部门清运
	

	
	运营期
	门诊、住院部
	医疗垃圾
	暂存于医疗垃圾暂存间，收集后集中交由有资质的单位处理
	

	
	
	办公、住院部
	生活垃圾
	环卫部门清运
	

	
	
	污水处理系统
	污泥
	经干化及消毒理后与医疗废物统一处置
	

	噪

声
	施工期
	声源主要为施工作业噪声，噪声值为85~105dB（A），加强管理,合理布局，优化作业时间

	
	运营期
	主要为空调、水泵等设备运行噪声，尽量选用低噪声设备，并进行相应的隔声、吸声、减震等措施

	生态保护措施及预期效果

本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后进行营业活动。项目建设不破坏城市生态环境。项目范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及文物保护，不涉及林木砍伐等问题。




结论与建议

	结论

一、项目概况

本项目建设地点位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后进行营业活动（共4层，均为医疗业务用房）医院拟设置床位50张，主要诊疗科目：内科（门诊）、外科（门诊）、妇产科、儿科、中医科、麻醉科、急诊科、预防保健科、医学检验（输血科）、医学影像科（B超、心电）。本项目占地建筑面积为4710m2，项目总投资3000万，环保投资47万元，环保投资占比为1.6%。

二、项目产业政策分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本建设项目属于第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”类别，因此本项目属于鼓励类项目。

峨边妇产医院于2016年6月21日取得了乐山市卫生和计划生育局对医院出具的《设置医疗机构批准书》（批准文号：乐卫计复[2016]49号），于2017年5月8取得乐山市卫生和计划生育局《关于同意延长峨边妇产医院设置医疗机构批准书有效期的批复》（乐卫计复[2017]32号）。

    综上所述，项目符合国家产业政策的要求。

项目选址合理性结论

（1）外环境关系

本项目建设地点位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号，项目北面8m为幸福福利院；东面为待建空地，距离项目地10m，东面130m为大渡河；南面48m处为在建楼盘；项目西侧分别是峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心和小太阳幼儿园，峨边彝族自治县国土资源局、峨边彝族自治县不动产登记中心距离本项目5m；小太阳幼儿园距离本项目106m，西北面为居民（约500户），距离本项目最近的居民为36m，东南面为居民（大约200户），距离本项目最近居民为46m。
（2）选址合理性分析结论
本项目位于峨边东风新城3期3幢13单元17-3号。本项目建设单位购买已经建成的一幢框架楼，进行改造和装修后进行营业活动（共4层，均为医疗业务用房），医院拟设置床位50张，购买房屋占地建筑面积为4710m2。
根据“四川家源房地产开发有限公司”出具的证明，载明“土地性质为：综合用地，规划用途为：商业”。

本项目外环境关系简单，周围为商户和住户并且周围不涉及风景名胜区，交通便利。

根据峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县医疗机构设置规划（2014-2020年）的通知，本项目符合峨边县的选址规划要求。

因此，项目从环保角度而言，选址合理。

四、项目平面布置合理性分析结论

1、项目总平面布置合理性分析

本项目采用集中式的总体布局形式，将各医疗区域有机地结合，布局紧凑、高效、节能、经济。现代医疗服务模式，主张方便病人、提高效率、资源共享，要求在总体布局中减少相关功能科室部门之间的距离，减少病人和医护人员的行走路线，缩短院区工程管线，降低造价，节约能源。

医院为一栋大楼（包含门诊、治疗室、病房等），一层为主要建筑设施有大厅、抢救室、药房、值班室、备餐间、污水处理系统、固废暂存间、发电机房等，二层主要建筑设施为儿科、儿科病房（4间）、妇科、产科、检验科、B超室、治疗室、儿保、行政办公、休息区，三层主要设施为医生办公室、值班室、护士站、病房（25间）、隔离病房、治疗室（2间）、洗婴室、库房（2间），四层主要设施为隔离手术室、门诊手术室、恢复室、手术室、病房（9间）、库房、治疗室、洗婴室、产房（2间）、隔离产房、办公区。总平面布置中将医院三大功能区：门诊、治疗、住院紧密联系起来且分科明确，各部门之间、交通合理，人物分流，洁污分流。门诊与治疗，门诊与住院之间联系方便，使病人尽快到达就诊位置，避免往返迂回，防止交叉感染。
2、污水处理系统选址合理性分析

污水处理系统位于项目一楼西侧，为降低污水处理系统运行对周边居民的影响，污水处理系统采取封闭式布置，水泵、消毒设备等噪声源尽量布置在远离居民区一侧，降低对周围居民的影响。

3、医疗废物暂存间选址合理性分析
医疗固废暂存间位于一楼的处置室，该医疗固废暂存间位于医院一楼北侧抢救室旁，固废由专门的污物通道运至固废暂存间，且固废暂存间与抢救室隔离，避免了医疗固废暂存和清运时，对患者和医务人员的影响。医疗固废暂存间位于室内，并采取防渗措施，符合《医疗废物管理条例》：不得露天存放医疗废物的要求；医疗废物的暂时贮存设施、设备，符合应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所。

在医疗废物暂存间明显处设置医疗废物的警示标识。设专人管理，避免非工作人员进出。暂存间不设开放式的窗户，暂存间内设有排风扇和照明设备，张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。医疗废物储存间内放置医疗废物回收处理资质的单位配备的专用医疗废物暂存桶，本项目医疗废物经分类收集后安放至医疗废物暂存桶中。医疗废物暂存桶严格按照国家卫生及环保部门的规定设计，具有严密的封闭措施，能够起到防鼠、防蚊蝇、防蟑螂，防止渗漏和雨水冲刷的作用。

综上所述，本项目医疗废物暂存间的选址和处置方式符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206 号）中关于库房建设设施、卫生等要求进行修建。因此，本项目医疗废物储存间的选址和处置方式是合理的。

4、暖通系统选址合理性分析
本项目的中央空调位于项目的顶层，空调安装在顶层的东面临近马路一侧，该侧远离居民区，并且空调的排风口朝上，降低对周围居民的影响。
因此，环评认为，本项目平面布置基本合理。
五、区域环境质量现状评价结论

项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；区域水环境为大渡河，根据监测结果可以看出，监测断面中各项监测因子单因子标准指数均小于1，区域地表水环境质量现状良好；区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。
综上，区域环境质量现状良好。

六、环境影响评价结论

1、施工期环境影响评价结论

（1）施工期废水

由于拟建项目地处峨边县城区，周边市政生活设施完善，且周边劳动力富余，施工人员生活设施多利用周边设施。生活污水处理依托周边的生活污水收集设施，进市政污水管网，项目施工期施工人员生活污水不直接排入地表水体，对当地地表水环境影响较小。

（2）施工期废气

施工期产生的废气主要为装修废气。环评要求建设单位施工期间必须实行有效的管理及废气防治措施，将装修废气影响降低到最小。

（3）施工期噪声

项目施工期装修活动在室内进行，装修机械设备主要为电钻、空压机、铆枪等。施工过程中会对距离施工地段较近的单位和居民产生影响，为此要求：

①禁止夜间进行高噪声施工作业。 

②施工材料装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，以免发生噪声扰民纠纷。

③高声作业时设置临时隔声屏障，以减轻施工噪声对周围环境的影响。 

综上所述，在严格执行本评价要求的前提下，本项目噪声不会对项目周边居民造成声污染。
（4）施工期固体废弃物 

施工期固体废物主要包含装修建筑垃圾、生活垃圾等。

施工期产生的废料首先考虑回收利用，对不能回收的建筑垃圾，如砖、砂等，集中堆放，根据峨边县城管部门管理要求，运至指定的建筑垃圾倾倒点堆存。

施工期的生活垃圾集中收集后，由市政环卫部门清运处理。

项目施工期固废均可得到有效处置，对周围的环境不会造成影响。
2、营运期环境影响评价结论

（1）地表水环境影响评价结论

本项目医疗废水处理手段是生物厌氧+沉淀+消毒处理技术一级生化处理工艺，处理后的废水各项污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理排放标准要求后排入市政管网。 

本项目对周围地表水环境不会造成明显影响。

（2）大气环境影响评价结论

本项目运营期大气污染物主要为备用柴油发电机烟气、消毒异味、污水处理站臭气和食堂油烟废气。

项目对这些污染物采取以下措施：①柴油发电机使用时布置在远离敏感点的地方，避免燃烧废气影响周边居民；②针对污水处理站臭气，在采取对污水处理系统封闭处理、在四周设置围挡，并在后期运行过程中在污水处理系统周边定期喷洒植物提取类型的除臭剂，可以有效降低恶臭气体对周围环境的影响。③食堂油烟废气有专门的处理设备，经处理设备处理后排放。

综上所述，采取有效的污染防治措施后，本项目运营期间排放的大气污染物对周围大气环境影响不大。

（3）声环境影响评价结论

项目通过合理布距，将噪声源设备设置在独立的建筑内，并采取吸声、隔声、基础减震、采柔性连接以及选用优质低噪声设备等措施，可使设备噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，经预测对环境影响很小。

（4）固体废物环境影响评价结论

本项目生活垃圾由环卫部门清运至垃圾场填埋处理；医疗垃圾及污泥按照《医疗废物管理条例》要求就地消毒，收集后暂存于医疗废物暂存室，收集后交由有资质单位处理。

本项目固体废物全部得到合理有效处置，不会对环境造成影响。 

七、环境风险评价分析结论

本项目营运过程中存在的环境风险主要为：（1）致病微生物传播危害人体健康的风险，采取对传染病人进行单独诊治、缩小传染病病毒接触群体、进行隔离保守治疗方式后，可以有效地抑制致病微生物传播，保护周围人群健康。（2）医疗废物风险，加强收集、贮存、运送医疗废物的过程风险管理，保证医疗废物得到安全处置后，不会对周围环境造成不良影响。

综上所述，本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，环境风险在可接受范围内。

八、环境影响评价综合结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，本项目实施后，不改变当地的环境质量，环境风险水平可接受。评价认为，在各项整改措施（含本评价建议措施）实施后，确保全部污染物达标排放的前提下，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

九、要求及建议

（1）严格执行项目“三同时措施”

（2）认真落实报告表中提出的各项环保措施。

（3）落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。

（4）应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。

（5）应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。

（6）加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。

（7）项目建成运营后，周边不得引入高噪声等污染较大的项目。



	注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2  各楼层平面布置图

附图3  外环境关系图

附图4  监测布点图

附图5  项目现场照片

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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图5-1 施工期工艺流程及产污环节
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图5-3 废水不能进入污水处理厂时污水处理工艺流程及产污环节图
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图5-4  废水进污水处理厂时废水处理工艺流程及产污环节图
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