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[bookmark: _Toc29802]总则
[bookmark: _Toc18567]论证目的
随着我国社会经济的发展，我国农村环境问题越来越突出，点源污染与面源污染共存，生活污染与工业污染叠加，各种新旧污染相互交织，工业及城市污染向农村转移，危及农村饮水安全和农产品生产安全，一些农村环境问题已经成为危害农民身体健康和财产安全的重要因素，制约了农村经济社会的可持续发展。加强农村环境保护是落实科学发展观、构建和谐社会的必然要求，是促进农村经济社会可持续发展、建设社会主义新农村的重大任务，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容。
为了改善大渡河水区域环境质量，完善城乡基础设施，峨边彝族自治县城市建设投资有限公司拟投资253万元在峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村建设一座一体化农村生活污水处理站，即峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站。
峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村（项目中心坐标点为：东经103°16′37.55″，北纬29°15′43.90″，海拔高程：531.65m）。峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站设计处理能力100m3/d。本工程建设后对峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村3组和4组的农村生活污水进行收集和处理，处理达标后再排入大渡河地表水体，减少了水污染物排放量，保护了当地地表水环境。本项目的建设既改善了村民生活及生产环境，促进农村经济社会的可持续发展，又是峨边彝族自治县创建“省级生态区县”工作的重要组成部分，同时也响应了乐山市委、市政府提出的“六个跨越、六个美丽”的总体思路，是打造美丽乐山的措施之一。
为减少建设项目对水环境的不利影响，确保本工程能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》、中华人民共和国水利部、国家计委第15号令《建设项目水资源论证管理办法》、水利部《入河排污口监督管理办法》（2005年1月1日）以及《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233号）等相关文件要求，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、改建或扩大排污口的应进行建设项目的入河排污口设置论证。受建设单位委托，由我公司开展《四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目--马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口设置论证报告书》的编制工作。
根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区管理办法》等法律法规的要求，结合项目入河排污口设置方案，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，以及区域污染物削减措施效果；根据受纳水体纳污能力，排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行分析论证，优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，为各级生态环境主管部门审批入河排污口及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障所在水域生活、生产和生态用水安全。
[bookmark: _Toc2833]论证原则及依据
排污口设置论证应遵循以下原则：
（1）符合国家有关水污染防治、水资源保护法律、法规和相关政策的要求和规定；
（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程；
（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划；
（4）符合水功能区管理要求；
（5）全面系统，重点突出。
[bookmark: _Toc21826]法律法规
（1）《中华人民共和国水法》（主席令第48号，2016年7月修正）；
（2）《中华人民共和国防洪法》（主席令第48号，2016年7月修正）；
（3）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2014年4月修订）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；
（5）《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号，2015年12月）；
（6）水利部关于印发《水功能区监督管理办法》的通知，水资源[2017]101号，2017年2月；
（7）水利部《关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源[2017]138号，2017年3月）；
（8）《四川省河道管理实施办法》（四川省人民政府令第40号，1994年1月）；
（9）《四川省<中华人民共和国防洪法>实施办法》（四川省人大，2007年5月）；
（10）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日施行）。
[bookmark: _Toc5622]规程规范及技术标准
（1） 《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；
（2）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；
（3）《水环境监测规范》（SL219-2013）；
（4）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；
（5）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；
（6）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；
（7）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（10）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
（11）《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）；
（12）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）。
[bookmark: _Toc14323]参考文献
（1）《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复》，（国函〔2011〕167号），2011年12月；
（2）《四川省水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案与污染物限排总量控制方案》（四川省水利厅，2018年修编）；
（3）《四川省乐山市主要河流水资源保护规划报告》（乐山市水务局，2012年1月）；
（4）《长江水利委员会关于四川省大渡河沙坪二级水电站蓄水计划和调度方案的批复》（长水资源[2017]126号）；
（5）《峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告》（成都市和丰智信工程项目管理有限公司，2020年9月）；
（6）《关于重新审查四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告的批复》（峨边发改审[2020]178号）；
（7）《峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目监测报告》（四川福德昌环保科技有限公司，2020年12月）；
（8）《关于2019年1-12月水环境质量情况的通报》（乐山市污染防治攻坚战工作通报，2020年第6期[总第31期]）
[bookmark: _Toc8160]论证范围
峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村（项目中心坐标点为：东经103°16′37.55″，北纬29°15′43.90″，海拔高程：531.65m），尾水通过800m的管道向北方向外排污水处理站东面的大渡河，入河排污口位于大渡河左岸，相对位置为：污水处理站北侧800m处（无名溪沟与大渡河汇口处），其地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m。排污口类型为生活废水入河排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道排放，排放量为100m3/d，排入水体为大渡河。
本项目排污接纳河段水功能一级区为“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区”，根据该河段水功能区划、污染物输移特性和岷江水资源时空分布特征，结合《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）的要求，确定本项目入河排污口的论证范围为：“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区”；重点论证范围为：“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段”（白熊沟断面至沙湾镇上场口断面），长度约142km。本次重点论证范围为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段，因其河段较长，水文条件较复杂，本次峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站污水排放量有限，影响范围有限，主要影响范围为排污口下游一定长度的河段。根据排污口下游河道、河势情况，本次计算共布置2个控制断面，其中1#断面为本次拟建污水厂排污口断面，拟定桩号为0+000；2#断面为排污口下游700m处断面，拟定桩号为0+700。
本项目入河排污口论证示意总图见下图1-1。
[image: IMG_256]

图1-1  入河排污口论证范围示意图
[bookmark: _Toc20441]论证工作程序
入河排污口设置论证工作程序应包括资料收集、现场查勘、补充监测、设置可行性和合理性分析、设置影响分析、事故风险评价以及提出水资源保护措施和结论建议等。具体程序见下图1-2：
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入河排污口设置可行性合理性分析






























图1-2 论证工作程序框图

[bookmark: _Toc21600]论证的主要内容
按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），论证的主要内容包括如下九部分：
1、总则；
2、项目概况；
3、水功能区管理要求和现有取排水状况；
4、入河排污口所在水功能区水质现状及纳污状况；
5、入河排污口设置可行性分析及入河排污口设置情况；
6、入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析；
7、水环境保护措施；
8、入河排污口设置合理性分析；
9、论证结论与建议。
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[bookmark: _Toc26212]项目概况
[bookmark: _Toc31424]项目基本情况
[bookmark: _Toc8936]项目概况
（1）项目名称：四川省乐山市峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目--马嘶溪村农村生活污水处理站；
（2）项目性质：新建；
（3）建设单位：峨边彝族自治县城市建设投资有限公司；
[bookmark: OLE_LINK131]（4）建设地点：峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村（项目中心坐标点为：东经103°16′37.55″，北纬29°15′43.90″，海拔高程：531.65m）；入河排污口位于大渡河左岸，相对位置为：污水处理站北侧800m处（无名溪沟与大渡河汇口处），其地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m；
（5）项目占地：污水处理站总占地面积200m2；
（6）建设规模：峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目马嘶溪村农村生活污水站设计处理能力100m3/d。
（7）处理工艺：本项目处理工艺为“A/O+MBR一体化污水处理”工艺，出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，达到排放标准后通过800m尾水管道，向北外排项目东面的大渡河。
（8）排污口现状：沙坪镇马嘶溪村原有排污口为分散式排污口，沙坪镇马嘶溪村民原有生活污水未经处理散排进入大渡河；马嘶溪村农村生活污水站的建设，将原有村民分散排污废水集中收集、处理后达标排放。排污口下游10km范围内无地表水饮用水源地。
（9）服务范围及对象：本项目服务范围为沙坪镇马嘶溪村3组和4组村民，服务总面积约0.08km2。
（10）项目建设进度：2020年9月，建设单位委托成都市和丰智信工程项目管理有限公司编制了《峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目可行性研究报告》，并于2020年10月13日取得了峨边彝族自治县发展和改革局的可研批复，批复文号：峨边发改审【2020】178号。目前该项目处于工程前期准备阶段，项目预计于2021年1月动工建设，于2021年7月竣工投入运行。
（11）减排效果：本项目建成后，日处理废水100m3/d，处理后排水的CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN等指标全部满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，每年排入大渡河的污染物排放量分别为：COD 2.19t、BOD5 0.365t、SS 0.73t、NH3-N 0.292t（以水温小于12℃计）、TP 0.05475t、TN 0.73t。
根据本项目可行性研究报告中预测的进水浓度：COD 150mg/L、BOD5 50mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L、TN 30mg/L进行分析。每年进入马嘶溪村农村生活污水处理站的污染物量分为：COD 5.475t、BOD5 1.825t、SS 5.475t、NH3-N 0.73t（以水温小于12℃计）、TP 0.146t、TN 1.095t。
综上，本项目的建设每年将减少入河污染物的排放量分别为：COD 3.285t、BOD5 1.46t、SS 4.745t、NH3-N 0.438t、TP 0.09125t、TN 0.365t。
[bookmark: _Toc28010]厂区平面布置
[bookmark: _Toc11495]总平面布置原则
（1）在污水厂征地范围内，厂区总平面布置力求在满足工艺要求及便于施工、安装、维修的前提下，使各处理构筑物尽量集中，节约用地，扩大绿化面积，并留有发展余地，使厂区与周围环境协调一致；
（2）处理构筑物之间的间距，应考虑各建构筑物间连接管的施工、维护方便和污水厂扩建的需要；
（3）考虑物流、人流进出方便、道路主次分明；
（4）构筑物布置便于分期建设，尽量节约投资；
（5）根据常年主导风向，进行全厂总图布置；
（6）变配电间的布置尽量靠近污水厂进线和用电负荷最大的构筑物，以节省能耗；
（7）满足消防要求；
（8）绿化率不小于35%。
厂区总平面布置除了遵循上述原则外，具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体、工艺流程及厂址地形、地质条件等因素进行布局，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。
[bookmark: _Toc6547]总平面布置
本项目位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村，厂址位于大渡河左岸，处理后的尾水经800m排污管道排入大渡河。峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站占地面积约200m2。
[bookmark: _Toc31124]入河排污口平面布置
本项目污水处理站位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村（项目中心坐标点为：东经103°16′37.55″，北纬29°15′43.90″，海拔高程：531.65m）；入河排污口位于大渡河左岸，相对位置为：污水处理站北侧800m处（无名溪沟与大渡河汇口处），其地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m；其污水处理站厂址及入河排污口地理位置见示意图2-1。
[image: 峨边马嘶溪污水站]
图2-1  污水处理站位置及排污口地理位置示意图
[bookmark: _Toc12590]污水处理水量确定
本项目污水处理站工程服务对象为马嘶溪村3组和4组村民的生活污水。结合现场调查的资料分析，对工程的进水量统计如下。
根据现场调查可知，马嘶溪村3组和4组常住人口为75户，约300人，根据《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016)的水量指标，并结合马嘶溪村3组和4组村民实际情况，生活用水定额取160L/（人.d），排放系数按0.8计算；马嘶溪村3组和4组村民生活污水处理量约38.4m3/d。同时，本项目纳污范围有峨边彝族自治县火车站，考虑火车站值班人口和流动人口带来的生活污水一并纳入本污水站处理能力内。火车站每日值班人口和流动人口约500人，并结合火车站实际用水情况，火车站每日值班人口和流动人口生活用水定额取80L/（人.d），排放系数按0.8计算，则火车站每日值班人口和流动人口生活污水量为32m3/d。综上，合计污水量为70.4m3/d
综上，本次排污口论证按照其污水处理站工程设计水量100m3/d进行论证是可行的。
[bookmark: _Toc26238]污水处理工艺
目前，国内污水处理站常用的生化处理工艺主要有A/O工艺、氧化沟工艺、CASS工艺、MBR膜工艺，通过比较，我们得出如下综合比较表：
表2-1  处理工艺方案综合比较表
	项目
	A/O工艺
	氧化沟
	CASS
	MBR膜

	占地(亩)
	较小
	大
	较小
	小

	单位污水耗电
	较低
	高
	高
	低

	工程总投资
	高
	高
	高
	低

	直接运行成本
	高
	较高
	高
	低

	剩余污泥量
	中等
	中等
	中等
	低

	药耗
	小
	大
	小
	小

	出水达标
	波动
	较稳定
	波动
	稳定

	技术
评价
	优点
	运行有波动，曝气效率较高，系统可操作性强
	工艺流程简单，管理简便，运行较稳定，可省去鼓风机房和曝气系统
	结构紧凑，有一定抗冲击能力
	抗冲击能力强，运行稳定，具备脱氮功能，管理维护简便

	
	缺点
	构筑物较多，设备多
	转碟曝气效率低，故耗电量大；占地多。
	操作繁琐，运行不稳
	自控程度较高


由上面的分析比较可以看出A/O+MBR膜一体化设备更适合本工程。其主要特点如下：
a)标准化制造，品质优质卓越；
b)处理能力强，工艺技术先进；
c)一体化设计，运行稳定可靠；
d)占地面积小，土建费用低；
e)自控程度高，管理维护简单。
通过以上比较，峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站推荐处理工艺采用一体化生化处理装置，即“A/O+MBR膜一体化设备”处理工艺，详细污水处理工艺流程图如下所示：


图2-2  污水处理站工艺流程及产污环节图
[bookmark: _Toc18794]设计进、出水水质与污水处理效果
[bookmark: _Toc4738]设计进水水质
随着本项目的配套完善污水管网建成，马嘶溪村的污水收集系统采用雨污分流制，进入本项目污水处理站的主要为村民生活污水。根据国内多数生活污水处理站污水实际进水水质的相关资料，虽然各地生活水平及工业发展水平不同，各地污水浓度也有一定差异，但总体来水，城镇污水浓度变化幅度不大，其水质浓度具有典型的特征。本工程污水处理站进水主要污染物指标预测见下表：
表2-1 生活污水进水水质预测  单位：mg/L
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	T-N
	TP
	PH

	数值
	150
	50
	150
	20
	30
	4
	6-9


[bookmark: _Toc12884]设计出水水质
本次论证开展阶段对大渡河水质进行了监测，监测结果表明，大渡河水质除粪大肠菌群超标外，其余监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。综合来看，大渡河的水质尚属可用、可控范畴。但如果任其随意排污现象继续存在，水质存在被严重污染的风险，将影响大渡河水体环境，势必影响到峨边县的发展。
根据当地环保主管部门的要求，本项目污水处理站尾水中执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准。本项目设计出水水质见下表。
表2-2  设计出水水质
	序号
	项目
	标准限值
	执行标准

	1
	pH
	6~9
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准

	2
	CODcr
	60
	

	3
	SS
	20
	

	4
	氨氮（以N计）
	8（15）
	

	5
	总氮（以N计）
	20
	

	6
	总磷（以P计）
	1.5
	

	7
	动植物油
	3
	

	8
	五日生化需氧量（BOD5），mg/L
	10
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准


[bookmark: _Toc12157]污水处理效果
根据国内外污水处理站运营经验和各级污染物去除效率经验值，本项目各污染物的去除率见下表。
表2-3  工艺分段污染物去除率一览表
	浓度
项目
	设备名称
	出水水质
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水水质
	/
	/
	6~9
	150
	50
	150
	20
	30
	4.0

	处理效率
	调节池
	去除效率
	/
	10%
	10%
	30%
	/
	/
	/

	
	
	出水水质
	/
	135
	45
	105
	20
	30
	4.0

	
	厌氧池
	去除效率
	/
	40%
	50%
	20%
	20%
	20%
	/

	
	
	出水水质
	/
	81
	23
	84
	16
	24
	/

	
	好氧池
	去除效率
	/
	40%
	60%
	30%
	50%
	50%
	70%

	
	
	出水水质
	/
	49
	10
	59
	8
	12
	1.2

	
	沉淀池
	去除效率
	/
	/
	/
	70%
	/
	/
	/

	
	
	出水水质
	/
	/
	/
	18
	/
	/
	1.2

	
	消毒池
	去除效率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	出水水质
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.2

	出水水质
	/
	/
	6~9
	49
	10
	18
	8
	12
	1.2

	（DB51/2626-2019）一级标准
	/
	/
	6~9
	60
	10
	20
	8
	20
	1.5

	达标情况
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据项目进出水水质，主要污染物的去除率为：COD：≥60%，BOD5：≥80%，SS：≥86.6%，NH3-N：≥60%，TN：≥33.3%，TP：≥62.5%。其中COD和BOD5主要通过生化处理得到去除，NH3-N主要通过加大脱氮除磷工序回流比得到去除，TP除了通过脱氮除磷工序除磷外，项目深度处理工序还增加了化学加药达到除磷的目的。
[bookmark: _Toc30802]项目所在区域概况
[bookmark: _Toc490505105][bookmark: _Toc6738]地理位置
峨边彝族自治县隶属于四川省乐山市，位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，省道306线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。
[bookmark: _Toc18056][bookmark: _Ref489213942]地形地貌
峨边彝族自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。
峨边是典型的大山区，境内峻岭崇山，绵延起伏，多彩多姿。全县群山大体呈平行排列的南北纵向分布。海拔3000－4000米以上的高峰共有19座，集中分布于县域西南，东北部虽也是山峦密布，但因地势偏低，山峰高度均在3000米以下。
群山主峰有三：一是大凉山支脉，分布于县境东南部，蜿蜒于南部向东北方向伸展，沿挖黑罗豁、挖纪孜德、瓦候药子山、大花埂至平等的望乡台，系襟连美姑、马边两县的界山。二是大凉山的另一支山脉，绵亘于西南部，其自羿（依）子垭口，经阿米特洛、俄甫阿姆、落洪部，驰向马鞍山、老鹰嘴、八月林以北，是映含甘洛县和金口河区的界山。三是矗立在县北部边境的聚北峰山脉，大致成南北走向，沿聚北峰一带，是毗邻金口河区和峨眉山市的界山。县内其余群山，多是这三条主山脉的延伸。
[bookmark: _Toc13365]地质构造
区域地质构造部位属扬子淮地台（Ⅰ级）上扬子台拗（Ⅱ级）北缘之峨眉山断拱（Ⅲ级）与凉山褶皱束（Ⅲ级）交汇地区，断层、褶皱发育，由于多期构造运动影响，地质构造叠加、复合、相互干涉的现象比较普遍。新构造运动主要表现为强烈的不均衡抬升和断裂运动。
县域内地质历史曾在长期处于沉陷的地质背景下，接受了自远古以来巨厚的沉积，地层发育较为完整，除泥盆系、石炭系缺失外，其余时代地层均有出露，地层岩性种类繁多，总厚度6600～12000m。出露最老地层为前震旦系峨边群变质岩，最新为第四系松散堆积物。
[bookmark: _Toc22897]气候气象
峨边彝族自治县属亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气温随海拔高度而异，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天；山顶戴雪帽，山脚百花鲜”的小凉山区气象景观。具有气候温和，雨量充沛，云雾多，湿度大，光照少，无霜期长，农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。县境内气温年平均为16.6℃，极端高温为35.7℃，极端低温为－3.2℃。7月最热，月平均为25.3℃；1月最冷，月平均6.5℃。年极变化微小，高低相差1℃。历年日照平均总时数为1049.3时，日平均近6小时，实照时数占全年可照时数的24%。日照时数随海拔高度不同而变化各异。
[bookmark: _Toc3945]水文特征
大渡河系岷江右岸最大支流，发源于青海省果洛山东南麓，流域面积90527km2，干流全长1062km，自金口河区入境，经峨边、沙湾、在市中区草鞋渡纳青衣江来水后，至乐山城区肖公嘴注入岷江。干流在市境内河长172km，河道平均比降1.31‰，集雨面积（不含青衣江）4597km2，落差253m。
大渡河系岷江右岸最大支流，发源于青海省巴颜喀拉山，全流域面积7.78万km2。自金口河区入境，经峨边彝族自治县、沙湾区，在乐山市中区鹰嘴岩接青衣江来水后，至乐山城区肖公嘴处注入岷江。境内流程207km，境内流域面积0.4599万km2，大渡河福禄站多年平均流量为1530 m3/s，多年平均径流量为482.5亿m3。铜街子以上河段，河谷陡狭，切割深，落差大，滩多水急，水能资源丰富。铜街子以下河段逐渐进入盆地，河谷开阔，谷宽一般都在1500~2000m，水面宽200~400m之间，河床比降骤小，水流趋于平缓，流水分叉较多，多河漫滩、阶地和沙洲。沙湾区以下，进入乐山市冲积平原。
。

[bookmark: _Toc27435]水功能区（水域）管理要求和现有取排水情况
[bookmark: _Toc21200]水功能区（水域）保护水质管理目标与要求
根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定，受入河排污口设置影响的主要水域和其影响内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。根据上述规定确定峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水站入河排污口的论证范围为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区，其中重点为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段（白熊沟断面至沙湾镇上场口断面，长度约142km）。
因此，本次入河排污口论证仅涉及一个水功能一级区，见下表3-1。
表3-1  论证河段水功能区划表
	水功能一级区名称
	所在
	起始-终止范围
	长度(km)
	水质现状
	水质目标

	
	流域
	水系
	
	
	
	

	大渡河甘孜、雅安、乐山保留区（乐山段）
	长江
	岷沱江
	白熊沟
	沙湾镇上场口
	142
	III
	Ⅱ～Ⅲ


本次重点论证范围为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段，该水功能区水质现状为III类，水质管理目标为Ⅱ～Ⅲ类，因此水环境质量评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水标准。
[bookmark: _Toc3921]水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量
[bookmark: _Toc4852]水域纳污能力
根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）规定，水域纳污能力应采纳各级生态环境及水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按GB/T25173的规定和水功能区管理要求核算纳污能力。
根据乐山市水行政管理部门提供的《乐山市排污总量控制成果表》（2017），本次水功能区纳污能力及限制排污总量成果表见表3-2。
表3-2  大渡河甘孜、雅安、乐山保留区纳污能力及限制排污总量成果表
	COD（t/a）
	氨氮（t/a）

	现状纳污能力
	2020纳污能力
	2030纳污能力
	2020限制排污总量
	2030限制排污总量
	现状纳污能力
	2020纳污能力
	2030纳污能力
	2020限制排污总量
	2030限制排污总量

	4800.61
	4800.61
	4800.61
	4800.61
	4800.61
	821.14
	821.14
	821.14
	821.14
	821.14



本次重点论证范围为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段，其纳污能力及限制排污总量成果表见表3-3。
表3-3  大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段纳污能力及限制排污总量成果表
	COD（t/a）
	氨氮（t/a）

	现状纳污能力
	2020纳污能力
	2030纳污能力
	2020限制排污总量
	2030限制排污总量
	现状纳污能力
	2020纳污能力
	2030纳污能力
	2020限制排污总量
	2030限制排污总量

	2176.69
	2176.69
	2176.69
	2176.69
	2176.69
	496.94
	496.94
	496.94
	496.94
	496.94


因TP的纳污能力不在上述总量控制方案内，故本次论证需对TP的纳污能力进行核算。
根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法中的规定，本项目水功能区的纳污能力计算公式应为：
m＝86.4×0.365×(Cs-C0exp(-KL/u))(QKL/u)/(1-exp(-KL/u))
式中：m为河段的纳污能力，t/a；
Cs为目标水质，mg/L；
C0为起始断面浓度，mg/L；
Q为设计流量，m3/s；
u为设计流量下平均流速，m/s；
k为污染物综合自净系数，1/s；
L为河段长度，m。
参数选取：无资料时，借用水力特性、污染状况、及地理、气象条件相似的邻近河流的资料。综合自净系数与多方面因素有关系。在规划中一般总磷的取值范围为0.1~0.2d-1。本次采用保守值计算，本次降解系数TP取0.1308 d-1。
TP的Cs目标水质为0.2mg/L；C0为起始断面浓度，选取乐山市污染防治攻坚战《关于2019年1-12月水环境质量情况的通报》（2020年第6期[总第31期]）中峨边与沙湾交界处（芝麻凼）的平均值，TP的平均值为0.047mg/L，L为河段长度为142km，u为多年平均流量下平均流速为0.4435m/s。 
经计算，大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段水功能区TP的纳污能力为5.47t/a。
[bookmark: _Toc25161]水域限制排放总量
根据《四川省乐山市主要河流水资源保护规划报告》第5.2.4节：“根据乐山市国民经济现状和发展规划，在规划水平年内，正是乐山市经济发展快速时期。同时，为了水资源的可持续利用，并为规划水平年后的持续发展预留一定的入河污染物排放空间，因此，本报告确定的污染物入河量控制标准为：以水功能区纳污能力的90%作为控制标准。”
本排污口论证水功能区水域限制排放总量为论证水功能区水域纳污能力的90%，因此，本排污口论证范围水域限制排放总量分别为：COD为1959t/a，NH3-N为447t/a，TP为4.9t/a。
[bookmark: _Toc5244]水功能区（水域）现有取排水情况
[bookmark: _Toc20603]取水口分布情况
因本项目重点论证范围“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区（乐山段）”河长较长，本次取水口统计则简化为统计“沙坪二级电站至龚嘴电站”之间的取水口分布情况。水功能区论证水域内（沙坪二级电站至龚嘴电站）现有取水口类型主要分为工业取水口、生活取水口、其他取水口三类，取水口分布情况、取水口类型和取水量状况见表3-4。
表3-4  沿河取水口基本情况统计表
	取水权人名称
	所在县
	取水地点
	取水用途
	年取水总量（万m³）

	四川峨边西南水泥有限公司
	峨边县
	沙坪镇马嘶溪村
	工业用水
	48.9

	四川明达集团峨边合金有限责任公司
	峨边县
	沙坪镇马嘶溪村大渡河码头
	工业用水
	30

	四川恒业硅业有限公司
	峨边县
	大渡河沙坪镇核桃坪路4号
	工业用水
	10

	四川省峨边彝族自治县铁合金厂
	峨边县
	大渡河沙坪镇核桃坪路6号
	工业用水
	2

	四川省峨边运兴电治有限责任公司
	峨边县
	大渡河沙坪镇核桃坪村工业区
	工业用水
	5

	四川明达集团实业有限公司
	峨边县
	大渡河沙坪镇核桃坪路25号
	工业用水
	20

	四川恒业水泥有限责任公司
	峨边县
	沙坪镇红星村大渡河右岸
	工业用水
	7.44

	四川峨边五渡电力有限责任公司(五渡尾水电站)
	峨边县
	五渡电站尾水
	发电用水
	7986

	峨边五渡嘉华矿业有限责任公司
	峨边县
	五渡镇工农村大渡河右岸
	工业用水
	10

	峨边伟豪钾长石矿厂
	峨边县
	五渡镇工农村大渡河右岸
	工业用水
	30

	峨边宇辰矿业开发有限公司
	峨边县
	五渡镇工农村大渡河右岸
	工业用水
	3.85

	峨边五渡工农长石矿场
	峨边县
	五渡镇工农村大渡河右岸
	其他用水
	6


[bookmark: _Toc19241]排污口分布情况
因本项目重点论证范围“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区（乐山段）”河长较长，本次排污口统计则简化为统计“沙坪二级电站至龚嘴电站”之间的排污口分布情况。水功能区论证水域内（沙坪二级电站至龚嘴电站）现有排污口类型主要分为工业排污口、生活排污口两类，各排污口分布情况、类型和排污量状况见表3-5。
表3-5  论证水功能区（沙坪二级电站至龚嘴电站）排污口分布情况表
	入河排污口名称
	排污口位置
	排污口所在行政区（镇、乡、村）
	排污口类型
	年排污水量（万m3）
	与本项目的位置关系

	峨边彝族自治县博爱精神卫生中心入河排污口
	大渡河、右岸
	峨边县沙坪镇中坪村
	混合废污水入河排污口
	3.65
	上游

	峨边彝族自治县四川黑竹沟集团峨边绿色食品有限公司入河排污口
	大渡河、右岸
	峨边县沙坪镇中坪村
	工业废水入河排污口
	0.7
	上游

	峨边彝族自治县城区生活污水处理厂入河排污口
	大渡河、右岸
	峨边县沙坪镇马嘶溪罐口
	生活污水入河排污口
	292
	上游

	峨边彝族自治县共和乡生活污水处理站入河排污口
	大渡河、左岸
	共和乡江峨村3组
	生活污水入河排污口
	10.95
	下游

	峨边彝族自治县新场乡生活污水处理站入河排污口
	大渡河、左岸
	新场乡庞沟村
	生活污水入河排污口
	18.25
	下游

	峨边彝族自治县毛坪镇场镇生活污水处理站入河排污口
	大渡河、右岸
	峨边县毛坪镇西侧大渡河右岸
	生活污水入河排污口
	10.95
	下游

	峨边彝族自治县品鑫生猪定点屠宰厂入河排污口
	大渡河、右岸
	峨边县沙坪镇中坪村
	混合废污水入河排污口
	3.65
	上游

	峨边彝族自治县西南水泥有限公司入河排污口
	大渡河、左岸
	峨边县沙坪镇马嘶溪村
	工业废水入河排污口
	2.92
	下游

	沙湾区范店乡污水处理厂生活污水入河排污口
	大渡河、左岸
	范店乡五七村
	生活污水入河排污口
	3.65
	下游



[bookmark: _Toc7116]拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况
[bookmark: _Toc16844]水功能区（水域）管理要求
入河排污口所在水功能一级区为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区。
根据《四川省乐山市主要河流水资源保护规划报告》，论证水功能区为允许设置排污河段，根据《四川省乐山市主要河流水资源保护规划报告》附表3-6-1“大渡河（乐山河段）水功能区入河排污口布局方案成果表”见表4-1所示。
表4-1  大渡河乐山保留区入河排污口布局成果表
	起止断面
	河段区位功能
	规划水质目标
	布局理由
	入河排污口布局方案

	
	
	
	水域限制条件
	是否允许新建扩建排污口
	

	白熊沟——沙湾镇上场口
	保留区留待开发
	Ⅱ—Ⅲ
	保留护区为允许设置水域
	允许
	允许设置排污口


[bookmark: _Toc14920]水功能区（水域）水质现状
根据乐山市生态环境局公布的《乐山市2019年环境质量公报》可知，2019年大渡河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，大渡河水质为优。
四川福德昌环保科技有限公司于2020年12月对项目所在地大渡河水质进行了监测，其监测结果大渡河的水质除粪大肠菌群超标外，其余指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准限值，地表水水质较好。其监测结果如下：
表4-2  地表水环境质量现状监测结果统计表
	监测
断面
	监测
时间
	监测因子及结果（单位：mg/L，pH为无量纲）

	
	
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	粪大肠菌群（MPN/L）

	拟建排污口上游500m
	2020.11.21
	7.08
	10
	2.2
	0.107
	0.18
	11000

	
	2020.11.22
	7.09
	11
	2.3
	0.131
	0.17
	11000

	
	2020.11.23
	7.05
	11
	2.2
	0.141
	0.18
	11000

	拟建排污口下游1000m
	2020.11.21
	7.11
	9
	2.1
	0.221
	0.03
	13000

	
	2020.11.22
	7.13
	10
	2.1
	0.272
	0.04
	12000

	
	2020.11.23
	7.17
	10
	2.3
	0.258
	0.03
	13000


[bookmark: _Toc15056]所在水功能区（水域）纳污状况
根据统计，本项目重点论证河段大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段水功能区的“沙坪二级电站至龚嘴电站”区段存在9个排污口，现状总排废水量约为346.72万t/a，主要污染物CODcr为120.42t/a，NH3-N为8.113t/a，TP为1.10527t/a。水功能区“沙坪二级电站至龚嘴电站”区段现状纳污量统计表见表 4-3。
[bookmark: _Ref495745006]表4-3  论证水功能区“沙坪二级电站至龚嘴电站”区段现状纳污量统计表
	序号
	排污单位名称
	排污口所在行政区（镇、乡、村）
	排入水体名称及左右岸
	废水量(万t/a)
	主要污染物（t/a）

	
	
	
	
	
	COD
	NH3-N
	TP

	1
	峨边彝族自治县博爱精神卫生中心入河排污口
	峨边县沙坪镇中坪村
	大渡河、右岸
	3.65
	3.65
	0.5475
	0.003

	2
	峨边彝族自治县四川黑竹沟集团峨边绿色食品有限公司入河排污口
	峨边县沙坪镇中坪村
	大渡河、右岸
	0.7
	0.7
	0.01
	0.0007

	3
	峨边彝族自治县城区生活污水处理厂入河排污口
	峨边县沙坪镇马嘶溪罐口
	大渡河、右岸
	292
	87.6
	4.38
	0.876

	4
	峨边彝族自治县共和乡生活污水处理站入河排污口
	共和乡江峨村3组
	大渡河、左岸
	10.95
	5.475
	0.5475
	0.05475

	5
	峨边彝族自治县新场乡生活污水处理站入河排污口
	新场乡庞沟村
	大渡河、左岸
	18.25
	9.125
	0.9125
	0.09125

	6
	峨边彝族自治县毛坪镇场镇生活污水处理站入河排污口
	峨边县毛坪镇西侧大渡河右岸
	大渡河、右岸
	10.95
	5.475
	0.5475
	0.05475

	7
	峨边彝族自治县品鑫生猪定点屠宰厂入河排污口
	峨边县沙坪镇中坪村
	大渡河、右岸
	3.65
	3.65
	0.5475
	0.00365

	8
	峨边彝族自治县西南水泥有限公司入河排污口
	峨边县沙坪镇马嘶溪村
	大渡河、左岸
	2.92
	2.92
	0.438
	0.00292

	9
	沙湾区范店乡污水处理厂生活污水入河排污口
	大渡河、左岸
	范店乡五七村
	3.65
	1.825
	0.1825
	0.01825

	合计
	346.72
	120.42
	8.113
	1.10527


跟据对重点论证水功能区纳污能力的核算，大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段水功能区的水环境容量为COD为2176.69t/a，NH3-N为496.94t/a，TP为5.47t/a。再根据3.2.2-水域限制排放总量为水域纳污能力的90%，则本排污口论证水功能区限制排放总量COD为1959t/a，NH3-N为447t/a，TP为4.9t/a。
现状论证河段“沙坪二级电站至龚嘴电站”排入大渡河的污染物CODcr为120.42t/a，NH3-N为8.113t/a，TP为1.10527t/a。峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站运营后，其入河污染物的排放量COD为2.19t/a、NH3-N为0.292t/a、TP为0.05475t/a，故本项目运营后论证河段仍将有富裕环境容量：COD 1836.39t/a、NH3-N 438.595t/a、TP为3.73998t/a。
综上可知，目前论证水功能区内纳污容量较为充裕，完全可容纳峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口排污量。

[bookmark: _Toc16111]拟建入河排污口设置可行性分析及入河排污口设置情况
[bookmark: _Toc5722]废污水来源及构成
[bookmark: _Toc17908]废水的来源
峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站主要服务范围和处理对象为沙坪镇马嘶溪村3组和4组村民。主要处理沙坪镇马嘶溪村3组和4组村民的生活污水，污水处理站收集的废水主要来源为生活污水，不处理工业废水。
[bookmark: _Toc12803]废水的构成
[bookmark: _Toc26613]服务范围和服务对象
根据峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站的厂外污水管网的铺设收集范围可知，本项目服务范围为马嘶溪村3组和4组，服务总面积约0.08km2。
[bookmark: _Toc22450]污水量
根据现场调查可知，马嘶溪村3组和4组常住人口为75户，约300人，根据《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016)的水量指标，并结合马嘶溪村3组和4组村民实际情况，生活用水定额取160L/（人.d），排放系数按0.8计算；马嘶溪村3组和4组村民生活污水处理量约38.4m3/d。同时，本项目纳污范围有峨边彝族自治县火车站，考虑火车站值班人口和流动人口带来的生活污水一并纳入本污水站处理能力内。火车站每日值班人口和流动人口约500人，并结合火车站实际用水情况，火车站每日值班人口和流动人口生活用水定额取80L/（人.d），排放系数按0.8计算，则火车站每日值班人口和流动人口生活污水量为32m3/d。综上，合计污水量为70.4m3/d
综上，本次排污口论证按照其污水处理站工程设计水量100m3/d进行论证是可行的。
[bookmark: _Toc5108]废水水质所含主要污染物种类及其排放浓度、总量
[bookmark: _Toc15410]进水水质
随着本项目的配套完善污水管网建成，马嘶溪村的污水收集系统采用雨污分流制，进入本项目污水处理站的主要为村民生活污水。根据国内多数生活污水处理站污水实际进水水质的相关资料，虽然各地生活水平及工业发展水平不同，各地污水浓度也有一定差异，但总体来水，乡镇污水浓度变化幅度不大，其水质浓度具有典型的特征。本工程污水主要污染物指标预测见下表：
表5-1 生活污水进水水质预测  单位：mg/L
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	T-N
	TP
	PH

	数值
	150
	50
	150
	20
	30
	4.0
	6-9


[bookmark: _Toc28186]出水水质
本次论证开展阶段对大渡河水质进行了监测，监测结果表明，大渡河水质除粪大肠菌群超标外，其余监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。综合来看，大渡河的水质尚属可用、可控范畴。但如果任其随意排污现象继续存在，水质存在被严重污染的风险，将影响大渡河水体环境，势必影响到峨边县的发展。
根据当地环保主管部门的要求，本项目污水处理站尾水中执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准。本项目设计出水水质见下表。
表5-2  设计出水水质
	序号
	项目
	标准限值
	执行标准

	1
	pH
	6~9
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准

	2
	CODcr
	60
	

	3
	SS
	20
	

	4
	氨氮（以N计）
	8（15）
	

	5
	总氮（以N计）
	20
	

	6
	总磷（以P计）
	1.5
	

	7
	动植物油
	3
	

	8
	五日生化需氧量（BOD5），mg/L
	10
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准


[bookmark: _Toc21355]主要污染物种类及其排放浓度、总量
根据上述进水水质和出水水质，峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站的污水水质指标处理程度见下表5-3。
表5-3  污水水质指标处理程度表  单位：mg/L
	指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	进水水质
	150
	50
	150
	20
	4.0
	30

	出水水质
	≤60
	≤10
	≤20
	≤8
	≤1.5
	≤20

	处理程度
	≥66.6%
	≥80%
	≥93.3%
	≥75%
	≥87.5%
	≥50%


污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，经污水处理站处理后其排放浓度分别小于60mg/L、10mg/L、20mg/L、8mg/L、1.5mg/L、20mg/L，排放方式为连续排放，污水排放量为100m3/d，污染物入河量分别小于COD 2.19t、BOD5 0.365t、SS 0.73t、NH3-N 0.292t（以水温小于12℃计）、TP 0.05475t、TN 0.73t。
[bookmark: _Toc393]入河排污口设置可行性分析论证
本项目污水处理站位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村（项目中心坐标点为：东经103°16′37.55″，北纬29°15′43.90″，海拔高程：531.65m）；入河排污口位于大渡河左岸，相对位置为：污水处理站北侧800m处（无名溪沟与大渡河汇口处），其地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m；尾水经过800m的管道后进入受纳水体，受纳水体为污水处理站东侧的大渡河干流；本项目主要收集处理马嘶溪村3组和4组村民的生活废水，不处理工业污水。
本次论证区域目前没有被设置为饮用水源保护区，根据《四川省乐山市主要河流水资源保护规划报告》，本次规划设置排污口所在河段为可排放区域，符合乐山市人民政府划定的水功能区管理要求和《四川省乐山市主要河流水资源保护规划》要求。因此该水域可以设置入河排污口。
本项目论证河段水功能区入河排污口布局方案成果表，见下表5-4所示。
表5-4  大渡河甘孜、雅安、乐山保留区（乐山段）入河排污口布局方案成果表
	一级功能区名称
	起止断面
	河段区位功能
	规划水质目标
	纳污能力
（t/a）
	布局理由
	入河排污口布局方案

	
	
	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	水域限制条件
	是否允许新建扩建排污口
	

	大渡河甘孜、雅安、乐山保留区（乐山段）
	白熊沟—
沙湾镇上场口
	保留区留待开发
	Ⅱ～Ⅲ
	1959
	447
	4.9
	保留区为允许设置水域
	允许
	允许设置排污口


根据上表，本项目排污口不在禁止设置排污口的区域，本河段所属水功能区属于允许设置排污口河段；同时，本项目的建设将削减入河污染物排放量，有利于论证河段（大渡河乐山段）水质的改善。
综上，本项目入河排污口的设置是可行的。
[bookmark: _Toc12138]入河排污口防洪可行性分析论证
本项目尾水通过一根长度为800m、管径DN100的PE管，排入大渡河，排污口地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m。经查阅资料，排污口位置50年一遇最高洪水位为512.55m，尾水出口管底标高远远高于排污口位置50年一遇最高洪水位，故在50年一遇洪水时，可实现尾水自流排入大渡河。
本项目排污口河段两岸地势平坦，尾水入河方式为埋管岸边排放，无入河碍洪建筑物，故入河排污口对河道行洪无影响。
[bookmark: _Toc17866]入河排污口设置方案
本项目污水处理站位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村（项目中心坐标点为：东经103°16′37.55″，北纬29°15′43.90″，海拔高程：531.65m）；入河排污口位于大渡河左岸，相对位置为：污水处理站北侧800m处（无名溪沟与大渡河汇口处），其地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m；尾水经过800m的管道后进入受纳水体，排污口类型为生活废水入河排污口，排放方式为连续排放，排放量100m3/d，入河方式为管道，排入水体为大渡河，现状排入水体水质为III类，排入水体水质控制目标为Ⅱ类。
综上，本项目入河排污口设置方案合理。

[bookmark: _Toc2199]入河排污口设置对水功能区和水生态影响分析
[bookmark: _Toc15510]影响范围
为全面分析本项目尾水对水功能区的影响，根据论证水域的河道地形及水力特性，采用纳污能力数学模型计算法预测入河废污水的影响范围及对论证水域水质和水生态影响。为全面分析本项目出水对论证水域的影响，分析方案包含以下几个方面：
为全面分析本项目尾水对水功能区的影响，根据论证水域的河道地形及水力特性，采用纳污能力数学模型计算法预测入河废污水的影响范围及对论证水域水质和水生态影响。为全面分析本项目出水对论证水域的影响，分析方案包含以下几个方面:
（1） 污染物混合长度的预测；
（2） 拟建排污口下游不同距离污染带宽度的预测；
（3） 污染带内各点污染物浓度及其增加值的预测；
其中污染带内各点污染物浓度及其增加值的预测分以下几种情况：
自然条件下污水处理设施正常运行和事故情况下污染物浓度预测；
根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）中污染物的确定原则，本次论证采用CODCr、NH3-N和TP作为主要污染物进行分析，分别计算如下两种工况。
工况一：污水处理站正常运行工况；
工况二：污水处理站非正常工况。
[bookmark: _Toc16598]论证范围
峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站尾水排入大渡河，近期日处理规模为100m3/d，根据受纳水体的环境容量及当地环保部门的要求，本项目尾水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，但是排放的污染物浓度值仍高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准的要求，其出水将对排污口下游大渡河水质产生一定影响。
因本次重点论证范围为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段，其河段较长，水文条件较复杂，本次峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站污水排放量有限，影响范围有限，主要影响范围为排污口下游一定长度的河段。根据排污口下游河道、河势情况，本次计算布置2个控制断面，其中1#断面为本次拟建污水厂排污口断面，拟定桩号为0+000；2#断面为排污口下游700m处断面，拟定桩号为0+700。
[bookmark: _Toc21265]预测模式
本项目尾水指标执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排放至大渡河。项目尾水正常排放情况下，对受纳水体大渡河影响较小。
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目出水排放混合过程段长度采用如下模式：



式中：m——混合断面的长度，m；

      ——河流宽度，m；

——排放口到近水岸边的距离，m；

——河流断面平均流速，m/s；
Ey——污染物横向扩散系数，m2/s
其中：Ey =（0.058H+0.0065B）×（gHI）1/2
式中：H——平均水深，m；
I——河流地坡系数，无量纲；
根据下文水文条件基本参数可知，本次评价论证河段下泄生态流量为354.8m3/s，为大河，本工程计算的完全混合距离为34.8m，其混合过程段采用二维稳态混合模式对项目尾水排放对大渡河（正常水文条件下及最不利水文条件下）的环境影响进行分析，充分混合段采用S-P模式进行分析。
预测模式如下表所示：
表6-1  天然河道预测模式及说明
	名称
	适用范围
	模式说明

	二维稳态混合模式
	混合过程段
	
[bookmark: _Toc10105][bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc31613][bookmark: _Toc1103][bookmark: _Toc13263][bookmark: _Toc11295][bookmark: _Toc20984][bookmark: _Toc25288][bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc1601][bookmark: _Toc23954][bookmark: _Toc2259][bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc2014][bookmark: _Toc94][bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc276][bookmark: _Toc30237][bookmark: _Toc23999][bookmark: _Toc3811][bookmark: _Toc26339][bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc29044]C（x，y）--------点(x，y)的污染物预测浓度值(mg/L)；
Ch -----------河流本底浓度，mg/L；
Cp------------污染物排放浓度，mg/L；
QP------------废水排放量，m3/s；
x------------下游纵向距离，m；
y------------下游横向距离，m；；
u------------平均流速，m/s；；
H------------平均水深，m；
B------------平均河宽，m，；
My------------横向混合系数，m2/s。
K1------------耗氧系数，1/d
其中：    My =（0.058H+0.0065B）×（gHI）1/2
L=(0.4B-0.6a)Bu/(0.058H+0.0065B)（gHI）1/2
式中参数：L----混合段长度，m；
I----河流地坡系数，无量纲；
a----排放口到岸边的距离，m。

	S-P模式
	充分混合段
	



式中：C0——计算初始点污染物浓度，mg/L；
Ch——排污口上游河流中的污染物浓度，mg/L；
Cp——污水中的污染物浓度，mg/L；
Qh——河流的流量，m3/s；
x------------下游纵向距离（m）；
u------------平均流速（m/s）；
K------------综合消减系数（m）；


[bookmark: _Toc18863]预测参数
（1）水文条件基本参数
本次论证流量选取论证河段上游水电站最小下泄流量，排污口断面上游10780m处有沙坪二级水电站坝址，排污口断面上游10600m处为官料河入河口，排污口断面上游4680m处为白沙河入河口。根据调查，官料河最后一级电站为玉林桥电站，站址位于官料河入河口，为引水式日径流电站，和官料河上其他小型水电站状况相似，对官料河进入大渡河段的月平均流量基本无影响。因此，本次论证流量取沙坪二级水电站最小下泄流量、官料河P=90%最枯月平均流量、白沙河P=90%最枯月平均流量三者之和。
根据《长江水利委员会关于四川省大渡河沙坪二级水电站蓄水计划和调度方案的批复》（长水资源[2017]126号），沙坪二级水电站最小下泄流量为345m3/s；
根据官料河红旗水文站1958年～2006年的观测资料分析，官料河P=90%最枯月平均流量值为8.2m3/s。
由于白沙河流域面积较小，缺乏可直接使用的水文数据。由于官料河和白沙河河道最近距离仅小于3km，两条河流流域地质条件、气象条件和流域下垫面等条件基本相似，本次通过面积比拟法，以官料河作为参照河流推算白沙河P=90%最枯月平均流量。官料河及白沙河流域面积和多年平均降水量数据直接采用《乐山市水资源调查评价》（四川省岷江水文水资源勘测局2014年9月）的数据，官料河流域面积1368km2，多年平均降雨量1392.5mm，白沙河流域面积312km2，多年平均降雨量1196.3mm，因此计算得到白沙河P=90%最枯月平均流量为1.6m3/s；因此，本次论证计算流量为354.8m3/s。
表6-2  论证河段水文计算参数表
	水文条件
	最小流量m3/s
	平均
流速
υ(m/s)
	平均
水深
h(m)
	水面平均
宽度
B(m)
	河流
底坡
I（‰）
	排放口到
近水岸边
 距离a（m）
	尾水排放混合
过程段长度
L (m)
	My
(m2/s)

	天然河道
	354.8
	0.4435
	4
	200
	0.9
	0
	34.8
	0.291


（2）背景浓度
[bookmark: _Toc31065]本项目重点论证范围大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段，水质管理目标为Ⅱ类。根据四川福德昌环保科技有限公司于2020年11月21日~23日对本项目排污口上游500m处断面、排污口下游1000m断面进行的水质检测，其检测结果显示除粪大肠菌群超标外，其余监测指标均满足地表水III类要求。本项目预测背景值选取乐山市污染防治攻坚战《关于2019年1-12月水环境质量情况的通报》（2020年第6期[总第31期]）中峨边与沙湾交界处（芝麻凼）断面的平均值，其中：CODmn为1.3mg/L、NH3-N为0.136mg/L、TP为0.047mg/L。
根据《TOC与高锰酸盐指数（CODMn）及CODcr的相关关系》（吉林市环境保护监测站）的研究，CODcr=2.2×TOC，CODMn=0.8×TOC，因此，CODcr约为3.6mg/L。
（3）污染物综合降解系数
根据《全国水环境容量核定技术指南》，全国70%以上河流，COD的降解系数K在0.20~0.25之间，氨氮的降解系数在0.15~0.20之间，本次取保守值，COD降解系数0.2d-1，氨氮降解系数0.15d-1。根据四川省第十一届环境监测学术交流论文《长江宜宾段总磷的迁移转化特征分析》，宜宾段总磷的降解系数为0.1308d-1，本河段位于宜宾段上游，因此可直接引用该成果。
[bookmark: _Toc7110]（4）预测工况
在影响预测中主要预测两种工况。一种是污水处理站正常运行，废水经处理后达标排入大渡河。另一种是污水站发生事故排放，此时排水CODCr值为进水浓度150mg/L、NH3-N值进水浓度20mg/L、总磷值进水浓度为4mg/L。具体尾水排放情况见下表。
表6-4  污水处理站废水排放特征
	排放情形
	废水量
	污染物浓度
	备注

	
	m3/d
	m3/s
	CODCr
	NH3-N
	TP
	

	情景一：正常排放
	100
	0.00116
	60
	8
	1.5
	污水处理站正常运行

	情景二：事故排放
	100
	0.00116
	150
	20
	4
	污水处理站非正常运行


[bookmark: _Toc17030]预测结果及分析
以下预测表格中X代表计算点离排放口流线距离(m)，Y代表计算点离排放口横向距离(m)。
（1）正常排放情况下预测河段污染物浓度分布情况
正常排放情况下，尾水排放口排放流量0.00116m3/s，CODCr排放浓度60mg/L，NH3-N排放浓度8mg/L，TP排放浓度1.5mg/L，结合前述河流水文参数，预测结果如下表。
表6-5  正常排放下断面1#—2#断面（600m）污染物的浓度分布情况
	COD
	河宽Y（m）

	
	0
	40
	80
	120
	160
	200

	河长X（m）
	1
	3.6273
	3.6000
	3.6000
	3.6000
	3.6000
	3.6000

	
	20
	3.6056
	3.5996
	3.5996
	3.5996
	3.5996
	3.5996

	
	40
	3.6035
	3.5992
	3.5992
	3.5992
	3.5992
	3.5992

	
	60
	3.6024
	3.5989
	3.5989
	3.5989
	3.5989
	3.5989

	
	80
	3.6015
	3.5985
	3.5985
	3.5985
	3.5985
	3.5985

	
	100
	3.6008
	3.5981
	3.5981
	3.5981
	3.5981
	3.5981

	
	120
	3.6002
	3.5977
	3.5977
	3.5977
	3.5977
	3.5977

	
	140
	3.5997
	3.5974
	3.5974
	3.5974
	3.5974
	3.5974

	
	160
	3.5991
	3.5970
	3.5970
	3.5970
	3.5970
	3.5970

	
	180
	3.5986
	3.5967
	3.5966
	3.5966
	3.5966
	3.5966

	
	200
	3.5982
	3.5963
	3.5962
	3.5962
	3.5962
	3.5962

	
	220
	3.5977
	3.5960
	3.5959
	3.5959
	3.5959
	3.5959

	
	240
	3.5972
	3.5956
	3.5955
	3.5955
	3.5955
	3.5955

	
	260
	3.5968
	3.5953
	3.5951
	3.5951
	3.5951
	3.5951

	
	280
	3.5964
	3.5949
	3.5947
	3.5947
	3.5947
	3.5947

	
	300
	3.5959
	3.5946
	3.5943
	3.5943
	3.5943
	3.5943

	
	320
	3.5955
	3.5942
	3.5940
	3.5940
	3.5940
	3.5940

	
	340
	3.5951
	3.5938
	3.5936
	3.5936
	3.5936
	3.5936

	
	360
	3.5947
	3.5935
	3.5932
	3.5932
	3.5932
	3.5932

	
	380
	3.5942
	3.5931
	3.5929
	3.5928
	3.5928
	3.5928

	
	400
	3.5938
	3.5928
	3.5925
	3.5925
	3.5925
	3.5925

	
	420
	3.5934
	3.5924
	3.5921
	3.5921
	3.5921
	3.5921

	
	440
	3.5930
	3.5920
	3.5917
	3.5917
	3.5917
	3.5917

	
	460
	3.5926
	3.5917
	3.5914
	3.5913
	3.5913
	3.5913

	
	480
	3.5922
	3.5913
	3.5910
	3.5910
	3.5910
	3.5910

	
	500
	3.5918
	3.5910
	3.5906
	3.5906
	3.5906
	3.5906

	
	520
	3.5914
	3.5906
	3.5902
	3.5902
	3.5902
	3.5902

	
	540
	3.5910
	3.5902
	3.5899
	3.5898
	3.5898
	3.5898

	
	560
	3.5906
	3.5899
	3.5895
	3.5895
	3.5895
	3.5895

	
	580
	3.5902
	3.5895
	3.5891
	3.5891
	3.5891
	3.5891

	
	600
	3.5899
	3.5891
	3.5888
	3.5887
	3.5887
	3.5887

	NH3-N
	河宽Y（m）

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150

	河长X（m）
	1
	0.1396
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	20
	0.1368
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	40
	0.1365
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	60
	0.1364
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	80
	0.1364
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	100
	0.1363
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	120
	0.1363
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	140
	0.1362
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	160
	0.1362
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	180
	0.1362
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	200
	0.1361
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	220
	0.1361
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	240
	0.1361
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	260
	0.1361
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	280
	0.1361
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	300
	0.1360
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	320
	0.1360
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	340
	0.1360
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	360
	0.1360
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	380
	0.1360
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	400
	0.1360
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	420
	0.1360
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	440
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	460
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	480
	0.1359
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	500
	0.1359
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	520
	0.1359
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	540
	0.1359
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	560
	0.1359
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	580
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	600
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	TP
	河宽Y（m）

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150

	河长X（m）
	1
	0.0477
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	20
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	40
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	60
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	80
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	100
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	120
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	140
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	160
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	180
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	200
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	220
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	240
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	260
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	280
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	300
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	320
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	340
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	360
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	380
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	400
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	420
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	440
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	460
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	480
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	500
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	520
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	540
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	560
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	580
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	600
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469


（2）非正常排放情况下预测河段污染物浓度分布情况
事故排放情况下，尾水排放口排放流量0.00116m3/s，COD排放浓度150mg/L，NH3-N排放浓度20mg/L，TP排放浓度4mg/L，结合前述河流水文参数，预测结果如下表。
[bookmark: _Toc494525765][bookmark: _Toc8193]表6-6  非正常排放下断面1#—2#断面（600m）污染物的浓度分布情况
	COD
	河宽Y（m）

	
	0
	40
	80
	120
	160
	200

	河长X（m）
	1
	3.6683
	3.6000
	3.6000
	3.6000
	3.6000
	3.6000

	
	20
	3.6145
	3.5996
	3.5996
	3.5996
	3.5996
	3.5996

	
	40
	3.6099
	3.5992
	3.5992
	3.5992
	3.5992
	3.5992

	
	60
	3.6076
	3.5989
	3.5989
	3.5989
	3.5989
	3.5989

	
	80
	3.6061
	3.5985
	3.5985
	3.5985
	3.5985
	3.5985

	
	100
	3.6049
	3.5981
	3.5981
	3.5981
	3.5981
	3.5981

	
	120
	3.6039
	3.5978
	3.5977
	3.5977
	3.5977
	3.5977

	
	140
	3.6031
	3.5974
	3.5974
	3.5974
	3.5974
	3.5974

	
	160
	3.6024
	3.5971
	3.5970
	3.5970
	3.5970
	3.5970

	
	180
	3.6017
	3.5968
	3.5966
	3.5966
	3.5966
	3.5966

	
	200
	3.6010
	3.5965
	3.5962
	3.5962
	3.5962
	3.5962

	
	220
	3.6004
	3.5961
	3.5959
	3.5959
	3.5959
	3.5959

	
	240
	3.5999
	3.5958
	3.5955
	3.5955
	3.5955
	3.5955

	
	260
	3.5993
	3.5955
	3.5951
	3.5951
	3.5951
	3.5951

	
	280
	3.5988
	3.5952
	3.5947
	3.5947
	3.5947
	3.5947

	
	300
	3.5983
	3.5949
	3.5944
	3.5943
	3.5943
	3.5943

	
	320
	3.5978
	3.5945
	3.5940
	3.5940
	3.5940
	3.5940

	
	340
	3.5973
	3.5942
	3.5936
	3.5936
	3.5936
	3.5936

	
	360
	3.5968
	3.5939
	3.5932
	3.5932
	3.5932
	3.5932

	
	380
	3.5963
	3.5936
	3.5929
	3.5928
	3.5928
	3.5928

	
	400
	3.5959
	3.5932
	3.5925
	3.5925
	3.5925
	3.5925

	
	420
	3.5954
	3.5929
	3.5921
	3.5921
	3.5921
	3.5921

	
	440
	3.5950
	3.5925
	3.5917
	3.5917
	3.5917
	3.5917

	
	460
	3.5945
	3.5922
	3.5914
	3.5913
	3.5913
	3.5913

	
	480
	3.5941
	3.5918
	3.5910
	3.5910
	3.5910
	3.5910

	
	500
	3.5936
	3.5915
	3.5906
	3.5906
	3.5906
	3.5906

	
	520
	3.5932
	3.5912
	3.5903
	3.5902
	3.5902
	3.5902

	
	540
	3.5928
	3.5908
	3.5899
	3.5898
	3.5898
	3.5898

	
	560
	3.5924
	3.5904
	3.5895
	3.5895
	3.5895
	3.5895

	
	580
	3.5919
	3.5901
	3.5891
	3.5891
	3.5891
	3.5891

	
	600
	3.5915
	3.5898
	3.5888
	3.5887
	3.5887
	3.5887

	NH3-N
	河宽Y（m）

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150

	河长X（m）
	1
	0.1451
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	20
	0.1380
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	40
	0.1374
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	60
	0.1371
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	80
	0.1370
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360
	0.1360

	
	100
	0.1369
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	120
	0.1368
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	140
	0.1367
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	160
	0.1366
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	180
	0.1366
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	200
	0.1365
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	220
	0.1365
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	240
	0.1365
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	260
	0.1364
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	280
	0.1364
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	
	300
	0.1364
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	320
	0.1363
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	340
	0.1363
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	360
	0.1363
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	380
	0.1363
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	400
	0.1362
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	420
	0.1362
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	440
	0.1362
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	460
	0.1362
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	
	480
	0.1362
	0.1359
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	500
	0.1361
	0.1359
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	520
	0.1361
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	540
	0.1361
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	560
	0.1361
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	580
	0.1361
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	
	600
	0.1360
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	TP
	河宽Y（m）

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150

	河长X（m）
	1
	0.0488
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	20
	0.0474
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	40
	0.0473
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	60
	0.0472
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	80
	0.0472
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	100
	0.0472
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	120
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	140
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	160
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	180
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	200
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	220
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	240
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	260
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	280
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	300
	0.0471
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470
	0.0470

	
	320
	0.0471
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	340
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	360
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	380
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	400
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	420
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	440
	0.0470
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	460
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	480
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	500
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	520
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	540
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	560
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	580
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469

	
	600
	0.0470
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469
	0.0469


表6-7   预测汇总一览表
	项目
	CODcr预测浓度（mg/L）
	NH3-N预测浓度（mg/L）
	TP预测浓度（mg/L）

	1、正常排放

	下游600m处（2#断面）
	3.5899
	0.1358
	0.0469

	背景浓度
	3.6
	0.136
	0.047

	与背景比较增值
	-0.0101
	-0.0002
	-0.0001

	排污口最大贡献占标率
	0.75%
	2.64%
	1.70%

	浓度降至目标水质断面位置
	140m内降至背景值
	300m内降至背景值
	120m内降至背景值

	超标区域
	无超标断面
	无超标断面
	无超标断面

	2、事故排放

	下游600m处（2#断面）
	3.5915
	0.1360
	0.0470

	背景浓度
	3.6
	0.136
	0.047

	与背景比较增值
	-0.0085
	0
	0

	排污口最大贡献占标率
	1.89%
	6.69%
	3.83%

	浓度降至目标水质断面位置
	240m内降至背景值
	600m内降至背景值
	340m内降至背景值

	超标区域
	无超标断面
	无超标断面
	无超标断面

	评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准：CODcr≤20mg/L   NH3-N≤1mg/L、TP≤0.2mg/L


1、正常排放
根据计算结果，项目正常排放情况下，污染物在排污口下游约600m处（2#断面）COD浓度为3.5899mg/L、NH3-N浓度为0.1358mg/L和TP浓度为0.0469mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，并且CODCr、NH3-N和TP浓度恢复到背景值。
因此，在最不利水质背景条件下，项目正常排放时，排污口污水汇入大渡河后水质均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，并且CODCr、NH3-N和TP均恢复到背景浓度，排污口下游无超标断面，其对地表水环境影响较小。
2、事故排放
根据计算结果，项目事故排放情况下，污染物在排污口下游约600m处（2#断面）COD浓度为3.5915mg/L、NH3-N浓度为0.1360mg/L和TP浓度为0.0470mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，并且CODCr、NH3-N和TP浓度恢复到背景值。
因此，在最不利水质背景条件下，项目事故排放时，排污口污水汇入大渡河后水质均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，并且CODCr、NH3-N和TP均恢复到背景浓度，排污口下游无超标断面，其对地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc16467]6.2对水功能区水质影响分析
峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站尾水进入大渡河，尾水排放为100m3/d，处理后尾水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准。
通过预测分析可知，在天然河道条件下，项目正常排污，COD在排污口下游140m处恢复到背景浓度；NH3-N在排污口下游300m处恢复到背景浓度；TP在排污口下游120m处恢复到背景浓度；项目正常排污，在排污口下游论证河段内水质未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
事故排放下，COD在排污口下游240m处恢复到背景浓度；NH3-N在排污口下游600m处恢复到背景浓度；TP在排污口下游340m处恢复到背景浓度。项目在正常排放和事故排放下，在排污口下游论证河段内水质均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，但是，在后期污水处理站运营也应杜绝事故排放。
[bookmark: _Toc6629]6.3对地下水影响的分析
本项目污水处理区及尾水管道进行分区防渗处理，本项目防渗区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
重点防渗区，包括污水处理区（格栅渠、A/O生化池、MBR一体化设备）、污泥处理区（贮泥池）和加药间等，其设计方案可参考土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm），土工膜宜选用HDPE膜、LLDPE膜等，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，本项目选取2mm厚HDPE防渗膜+10cm厚抗渗系数为P8的混凝土作为重点防渗区的防渗措施。
一般防渗区，主要包括供水、排水管网系统和污水处理配套的装置区（鼓风机房）等，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数为≤10-7cm/s，可参考天然防渗材料（厚度不小于1.5m）或抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm），切断污染地下水的途径，本项目选取15cm厚抗渗系数为P8的混凝土作为一般防渗区的防渗措施。
配电室和控制室、厂区道路等其他区域为简单防渗区，一般地面硬化即可。
本项目在采取上述地下水保护措施后的，对周围地下水环境影响较小。
[bookmark: _Toc12402]6.4对第三者影响分析
本报告所指第三者主要是指现有取水户、已获得取水许可预申请的取水许可申请人、渔业养殖户等。
根据四川省人民政府《关于同意划定、调整、撤销盐边县雅砻江菩萨岩等集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函[2020]255号），峨边彝族自治县城市生活饮用水源地白沙河麻柳湾集中式饮用水水源地已被撤销，新划定的城市生活饮用水源地为峨边县白沙河窑坪岗饮用水水源地，不在本项目受纳水体大渡河上，同时本项目周边供水为城市管网供水范围，无乡镇集中式饮用水源地，故本项目排污口影响范围不涉及生活用水取水口；排污口下游30km处为龚嘴电站坝址，其取水为电站发电用水，电站对水体水质要求较低，本次排污口下游可能出现的局部水体水质降低不会对水电站取水发电造成不良影响。
因此，峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口的设置不会影响第三者权益。
[bookmark: _Toc28271]6.5环境正效益分析
本项目运营后，日处理生活废水100m3/d，处理后排水的CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN等指标全部满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，每年排入大渡河的污染物排放量分别为：COD 2.19t、BOD5 0.365t、SS 0.73t、NH3-N 0.292t（以水温小于12℃计）、TP 0.05475t、TN 0.73t。
综上，本项目的建设每年将减少入河污染物的排放量分别为：COD 3.285t、BOD5 1.46t、SS 4.745t、NH3-N 0.438t、TP 0.09125t、TN 0.365t，污染物具有一定程度的削减，这将确保大渡河水质不会随污水产生量增大而恶化，同时确保纳污水体满足相应水域功能要求，具有环境正效益。

[bookmark: _Toc11581]水环境保护措施
[bookmark: _Toc19829]水生态保护措施
峨边彝族自治县马嘶溪村农村生活污水处理站运行后外排尾水进入大渡河，经预测污水处理厂正常运行情况下，排污口下游河段水质均不会超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对大渡河环境影响较小，对该河段生物群落结构和生物量不会产生明显影响。在入河排污口附近水生生物种群结构可能发生一定变化，如清水种减少，耐污种增加，但范围较小，不会对下游保护区珍稀、特有鱼类种群结构及生态环境带来的不利影响。在后期污水处理站建成运行后应保证污水处理站正常运行，杜绝污水事故排放，同时制定应急处理预案，确保应急措施在发生事故排放时能顺畅执行。
[bookmark: _Toc16922]水质监测方案
本次论证报告要求建设单位按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）的要求，排污单位可自行或委托监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位应记录手工监测期间的工况（包括运行负荷、污染治理设施运行情况等）。
[bookmark: _Toc25267]出水监测
本项目污水处理站出水监测点位、指标及频次按照下表执行。
表7-1  出水监测指标及最低监测频次
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	备注

	废水总排放口
	流量
	在线监测
	自动监测

	
	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
	半年一次
	手动监测


[bookmark: _Toc18939]事故排污应急措施
[bookmark: _Toc10969]风险事故成因分析
通过对污水处理站所选用的处理工艺及整个污水处理站所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理站非正常运行状况时，可能发生的由于污水排放而引发的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面：
（1）进水污染事故。
（2）污水处理站由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入大渡河，造成事故污染。
（3）由于发生地震等自然灾害致使污水处理构筑物损坏、污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。
（4）当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。
一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映，及时抢修，即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重，通过对地下水的监测可以发现和处理。
[bookmark: _Toc490505144][bookmark: _Toc490505214][bookmark: _Toc11857]风险事故管理措施
为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程施工和运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，特提出以下几点防范措施。
[bookmark: _Toc13091]加强监督管理
（1）宣传、组织、贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目环境保护工作；
（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；
（3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；
（4）领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案；
（5）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进技术和经验；
（6）对项目涉及水域要进行系统的水质监测，并协助当地生态环境管理部门做好水污染防治工作；
（7）对进入污水管网系统的所有排污单位的废水量和水质进行登记注册，对其污水预处理设施的运行状况进行监督。
（8）建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。
[bookmark: _Toc12971]生产管理安全防范措施
（1）污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装在线流量监测系统，加强出水水质监控。
（2）建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。
（3）加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。
[bookmark: _Toc5895]排污口规范化措施
1、排污口规范化管理的基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化，应符合“一明显、二合理、三便于的要求”，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集、便于监测计算、便于公众参与监督。
（2）考虑列入总量控制指标的污染物中排放的COD、NH3-N、TP、TN排放口为管理重点。
（3）规范化排污口，应对项目污水排污口进行区别。
2、排污口的技术要求
（1）排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化建设》（环监[1996]470号）文件要求进行规范化管理。
（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求设置。
（3）设置规范的污水测量流量流速的测流段。
（4）污水排放口应安装流量计。
（5）排污口应设置明渠加管道入河的方式，便于人民群众的监督。
3、排污口立标管理
（1）企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。
（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
[image: 19816918_103700567000_2]
入河排污口设置示意图
4、排污口建档管理
（1）要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
1.1.1 [bookmark: _Toc490505215][bookmark: _Toc490505145][bookmark: _Toc23110]风险事故防范措施
[bookmark: _Toc13314]尾水污染事故防范措施
（1）为了在事故状态下污水处理站能迅速恢复正常运行，在主要的水工建筑的容积上应留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备。
（2）污水处理站管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。
（3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。
（4）加强运行管理和进出水的监测工作，达标排放。
（5）本项目应考虑将部分调节池容积用于事故应急使用。污水站出现设备检修时，污水站的处理水量有所下降，超出部分污水将溢流进入大渡河，给河道造成污染。因此，应考虑在污水厂将调节池作为事故应急使用（备用），用于存放以上污水。待事故处理完后，再提升至污水处理系统。 
（6）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
[bookmark: _Toc7954]设备事故防范措施
（1）选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，优先选择质量优良故障率低，便于维修的产品。项目主要设备应一备一用，保证设备动力运行恒稳。易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。根据项目主要设备设置可知，本项目运行过程中设备均配备有备用设备，通过保障设备正常运行来减少废水事故排放的发生。
（2）加强事故的预防监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
（3）严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量自动分析监控仪器，定期取样测定。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。
（4）污水处理站应考虑备用电源供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。本项目关键设备均设置了备用，在工艺上最大可能的减少了尾水事故排放的可能。


[bookmark: _Toc3331]入河排污口设置合理性分析
入河排污口的设置必须考虑对水域水质、水生态保护、第三者权益、防洪安全等因素的影响，必须得到有关生态环境管理部门的行政许可。
本项目排污口位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村。服务范围为为马嘶溪村3组和4组村民。污水处理站尾水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后，通过800m管道，向北外排项目东面的大渡河，排放方式为连续排放，入河方式为管道，日处理规模为100m3/d。
[bookmark: _Toc490505147][bookmark: _Toc490505217][bookmark: _Toc11776]工程服务区污水处理及排放现状
目前峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村无污水处理站。各户村民产生的生活污水无序排放，最终进入大渡河。
[bookmark: _Toc490505148][bookmark: _Toc490505218][bookmark: _Toc25100]政策符合性分析
根据《促进产业结构调整暂行规定》及《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三款“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“‘城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。
[bookmark: _Toc14990]水功能区管理合理性分析
根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复》 （国函[2011]167号，2011年12月），论证范围所在水功能一级区名称为“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段”（长度约142km），水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水标准，水量保护目标为多年平均枯季水量。根据《四川省乐山市主要河流水资源保护规划报告》，该功能区为允许设置排污口区域，故可设置本项目入河排污口。
本项目污水处理站入河排污口不在任何饮用水源地一级、二级保护区，不影响第三者取水户，对功能区水质基本无影响。本污水处理站建成后对污水进行截流，集中进入污水站处理后再达标排放，将有效改善功能区内水体水质，对水功能区（水域）水质和生态基本无影响。
因此，峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口设置是符合水功能区管理要求的。
[bookmark: _Toc26113]水资源管理合理性分析
峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站尾水满足国家现行有效的排放标准——《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准。
根据大渡河甘孜、雅安、乐山保留区乐山段纳污能力计算成果，峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口所在水功能区限制排放总量COD为1959t/a，NH3-N为447t/a，TP为4.9t/a。现状论证河段（沙坪二级电站至龚嘴电站之间）排入大渡河的污染物CODcr为120.42t/a，NH3-N为8.113t/a，TP为1.10527t/a。峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站运营后，其入河污染物的排放量COD为2.19t/a、NH3-N为0.292t/a、TP为0.05475t/a，故本项目运营后论证河段仍将有富裕环境容量：COD 1836.39t/a、NH3-N 438.595t/a、TP为3.73998t/a。
因此，峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口设置是符合水资源管理要求的。
[bookmark: _Toc19442]入河排污口位置与规划符合性分析
本项目尾水通过一根长度为800m、管径DN100的PE管，排入大渡河，排污口地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m。经查阅资料，排污口位置50年一遇最高洪水位为512.55m，尾水出口管底标高远远高于排污口位置50年一遇最高洪水位，故在50年一遇洪水时，可实现尾水自流排入大渡河。
本项目排污口河段地势平坦，尾水入河方式为埋管岸边排放，无入河碍洪建筑物，故入河排污口设计对河道行洪无影响。其排污口不在任何饮用水源地一级、二级保护区内，为允许设置区域，符合排污口设置要求。
[bookmark: _Toc490505151][bookmark: _Toc490505221][bookmark: _Toc2999]排污口设置合理性总体分析
根据废污水排放影响分析结论，本项目排污口污水排放浓度达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准的要求，正常达标排放时，项目退水对水功能区的水质、使用功能、水域生态环境和第三者取水不会产生明显影响；项目的建设能有效改善大渡河水环境，污染物排放总量不会超水环境容量；并且本项目污水处理站建成运营后将对马嘶溪村农村生活污水入河污染物进行削减，具有环境正效益。从水环境功能区划要求、废污水排放方式以及废污水排放对下游地表水取水口影响等多方面的分析论证，本排污口的设置是合理的、可行的。

[bookmark: _Toc14412]论证结论与建议
[bookmark: _Toc27850]论证结论
根据《入河排污口监督管理办法》、《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），本次对峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口设置方案进行了论证，得出以下结论：
1、 目前沙坪镇马嘶溪村无生活污水处理站，生活污水最终未经处理排入大渡河，为保护大渡河水环境和便于生态环境主管部门管理，本项目的建设是必要的。
2、 峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站排污口入河河段所在水功能一级区为“大渡河甘孜、雅安、乐山保留区（乐山段）”，水质现状为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅱ类。
3、 本项目服务范围为沙坪镇马嘶溪村3组和4组，服务总面积0.08km2，服务人口800人。服务对象为沙坪镇马嘶溪村3组和4组村民以及峨边火车站值班人员以及流动人员。
4、峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口类型为生活废水排污口，污水排放量100m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，经污水处理站处理后其排放浓度分别小于60mg/L、10mg/L、20mg/L、8mg/L、1.5mg/L、20mg/L控制标准，对应污染物入河量分别小于COD 2.19t、BOD5 0.365t、SS 0.73t、NH3-N 0.292t（以水温小于12℃计）、TP 0.05475t、TN 0.73t。，入河排污口符合水资源管理要求。
5、峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站设计进水浓度COD 150mg/L、BOD5 50mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L、TN 30mg/L，经论证本项目建成运营后污染物消减量为：COD 3.285t、BOD5 1.46t、SS 4.745t、NH3-N 0.438t、TP 0.09125t、TN 0.365t，满足总量控制的要求。
6、由于论证河段无其他取水口、饮用水水源保护区和渔业养殖区，因此，入河排污口的设置对第三者无影响。
7、峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站位于峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村，污水处理站尾水经处理后经800m管道向北排入厂区东侧的大渡河。排污口入河位置位于大渡河左岸（相对位置位于无名溪沟与大渡河汇口处），其地理坐标为：东经103°16′37.55″、北纬29°15′43.9″，海拔高程526.65m；排放方式为连续排放，入河方式为管道，其设置位置合理。
8、峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站采用“A/O+MBR一体化设备”的污水处理工艺，污水中的主要污染物的去除率为：COD：≥60%，BOD5：≥80%，SS：≥86.6%，NH3-N：≥60%，TN：≥33.3%，TP：≥62.5%，结合处理系统的运行经验辅以严格管理，污水处理实现达标排放是完全有保证的。
综上所述，峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站在正常排污下，排污口下游不会形成超标污染带，对该河段水环境影响较小。项目尾水的排放对论证河段水功能区、河流水生生态和第三者权益的影响也较小，具有环境正效益。峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村农村生活污水处理站入河排污口的设置是合理的、可行的，建议生态环境管理部门批准其设置。
[bookmark: _Toc26319]建议
1、考虑洪水期入河排污口自身安全问题，建议排污口设置时与两侧地面平顺衔接，并采取相应的防冲固岸措施。
2、对污水处理站排水进行不定期监测，排水务必达标后方能排放，并定期检查污水处理站各环节设备的运行情况，及时检修。若发现进水水质异常，应及时从汇水系统的主要污染源查找原因，控制对微生物有毒害的物质的排放。
3、制定应急处理预案，确保应急措施在发生事故排放时能顺畅执行。
4、为方便工作监督，应设立排污口标示牌。
5、下一步如改建、扩建或改变生产工艺时必须报生态环境主管部门审批，经批准后方可进行建设。
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