附件：
	[bookmark: _GoBack]峨边彝族自治县万亩林竹产业环线建设项目—新林镇场口至613林场改建工程（中环线南环线联络道路工程新林-613林场段）质量检测清单

	过程监督检测

	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	检查方法
	检测数量

	原材料
	水泥
	细度
	筛余值
	项
	1

	
	
	标准稠度用水量
	一
	项
	1

	
	
	凝结时间
	一
	项
	1

	
	
	安定性
	一
	项
	1

	
	
	比重
	—
	项
	1

	
	
	比表面积（细度）
	比表面积法，含密度
	项
	1

	原材料
	细集料
	颗粒级配
	干筛法
	项
	1

	
	
	含泥量
	一
	项
	1

	
	
	石粉含量
	一
	项
	1

	
	
	亚甲蓝值
	一
	项
	1

	原材料
	粗集料
	颗粒级配
	干筛法
	项
	2

	
	
	含泥量
	一
	项
	2

	
	
	压碎值(压碎指标)
	常温
	项
	2

	原材料
	原材料分析
	钢筋
	重量偏差、力学性能
	组
	4

	路基工程
	路基土石方
	压实度
	灌砂法
	点
	10

	
	
	弯沉
	贝克曼梁法
	点
	300

	
	排水工程
	砼强度
	抗压强度
	组
	8

	
	小桥
	混凝土抗压
	抗压强度
	组
	12

	
	涵洞（盖板涵3道）
	混凝土强度
	抗压强度
	组
	6

	
	涵洞
	地基承载力
	轻型动力触探
	点
	2

	
	支挡工程
	挡墙地基承载力
	轻型动力触探
	点
	2

	
	
	混凝土强度
	抗压强度
	组
	5

	
	
	砂浆强度
	抗压强度
	组
	1

	路面工程
	级配碎石底基层
	压实度+厚度
	灌砂法
	点
	10

	
	级配碎石底基层
	弯沉
	贝克曼梁法
	点
	300

	

交（竣）工验收检测

	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	检查方法
	计数单位
	检测数量

	路基工程
	排水工程
	断面尺寸
	尺量
	点
	16

	
	
	铺砌厚度
	尺量
	点
	3

	
	小桥（4座，强度与尺寸错开检测）
	砼强度
	回弹法
	测区
	20

	
	
	主要结构尺寸（铺装12厘米）
	尺量
	点
	20

	
	
	桥面铺装平整度*
	3m或2m直尺法
	尺
	18

	
	涵洞
	混凝土强度（管10+盖20）
	回弹法
	测区
	30

	
	
	结构尺寸
	尺量
	点
	30

	
	支挡工程
	砼强度
	回弹法
	测区
	60

	
	
	断面尺寸
	尺量
	断面
	6

	路面工程
	泥结碎石路面面层
	压实度、厚度
	密度法
	个
	8

	
	泥结碎石路面面层
	平整度
	3m或2m直尺法
	尺
	72

	
	泥结碎石路面面层
	弯沉
	贝克曼梁法
	点
	300

	
	水泥混凝土面层
	强度厚度
	含取芯、试样加工费用
	个
	1

	交通安全设施
	标志82牌+26镜
	立柱竖直度
	一
	根
	10

	
	
	标志板净空
	一
	点
	10

	
	
	标志板厚度
	一
	项
	8

	
	
	标志光度性能(反光膜逆反射系数)
	一
	点
	8

	
	防护栏
	防腐层厚度
	直接测量法
	点
	30

	
	
	波形梁板基底金属厚度
	一
	点
	30

	
	
	波形梁钢护栏立柱壁厚
	一
	点
	30

	
	
	波形梁钢护栏立柱埋入深度
	拔出法
	根
	6

	
	
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	一
	点
	30

	
	
	砼护栏强度
	回弹仪
	测区
	10

	
	
	砼护栏断面尺寸
	一
	点
	20




